Eisenbahn

zu treffende Maßnahmen

Überprüfen:

Zugverkehr eingestellt?

Gleise gesperrt?

Oberleitung spannungsfrei und geerdet?

Bis zur Bestätigung der Einstellung des Zugverkehrs und der Sperrung der Gleise durch die Leitstelle diese nicht betreten, Einsatz erfolgt in Bereitstellung! In diesem Fall mindestens 3 Meter Abstand zur Gleismitte einhalten! Ungeerdete Bahnstrecke nur betreten, wenn Sicherheitsabstände zur Oberleitung eingehalten werden.

Ladungsinhalte von Güterwaggons feststellen

Wagenliste im Triebfahrzeug, auf der die Ladung aller Waggons aufgeführt ist

Unfallmerkblätter für transportierte Gefahrgüter ebenfalls in der Lok

Umlaufender orangener Streifen bei Kesselwaggons kennzeichnet Druckgase

„Tankschild“ an allen Tankwaggons, das u.a. Betriebsdruck und Rauminhalt angibt

„Wagenanschrift“ beidseitig angebracht, auf der Informationen zum Ladegut bzw. eine evtl. Gefahrgutkennzeichnung zu finden ist

Schienenfahrzeuge gegen wegrollen gesichert?

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

rettungsdatenblaetter_bahn mit Hinweisen zu Fahrzeugen, ähnlich denen der Rettungsdatenblätter für Kfz

leitfaden_hilfeleistungseinsaetze_bahn

Weblinks

Internetseite der Deutschen Bahn zum Notfallmanagement

vfdb-Merkblatt: Gefahrenabwehr im Bereich von öffentlichen Eisenbahnen - insbesondere Gefahrguteinsätze

Quellenangabe

leitfaden_hilfeleistungseinsaetze_bahn

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16