Eisenbahnunfall

zu treffende Maßnahmen

auf der Anfahrt abfragen:

Gleissperrung veranlasst / bestätigt?

DB-Notfallmanager verständigt / erwartete Eintreffzeit?

an der E-Stelle

Bestätigung über Gleissperrung abwarten (Bestätigung durch DB Notfallleitstelle per Fax, danach durch Notfallmanager)

Sicherungsposten nur zusätzlich einsetzen

nicht mit Fahrzeugen absperren

Prüfen, ob Bahnerdung tatsächlich erforderlich

bis zur Gleissperrung darf der Gefahrenbereich (3 m von Gleismitte auf beide Seiten / 3,30 m bei mehr als 280 km/h) nicht betreten werden!

1,50 m Abstand zu spannungsführenden Teilen halten solange Oberleitung nicht ausgeschaltet und geerdet.

Erdung muss vor und hinter der Einsatzstelle erfolgen

Löscheinsatz unter Einhaltung der Mindestabstände auch ohne Erdung möglich

von gerissenen/herunterhängenden Oberleitungen bis zur Erdung 10 m Abstand halten

beim Betreten von Bereichen ab 2 m über Schienenoberkante und Bereichen mit besonderer Kennzeichnung Bahnerdung erforderlich

in Abstimmung mit DB-Notfallmanager

Sicherungsplan abstimmen

Freigeben einzelner Gleise möglich?

Notfalltechnik von DB erforderlich?

THW-Einsatz prüfen

besondere Gefahren

herannahende Züge bei nicht gesperrter Strecke

Oberleitung

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

Ladungsinhalte von Güterwaggons feststellen

Wagenliste im Triebfahrzeug, auf der die Ladung aller Waggons aufgeführt ist

Unfallmerkblätter für transportierte Gefahrgüter ebenfalls in der Lok

Umlaufender orangener Streifen bei Kesselwaggons kennzeichnet Druckgase

„Tankschild“ an allen Tankwaggons, das u.a. Betriebsdruck und Rauminhalt angibt

„Wagenanschrift“ beidseitig angebracht, auf der Informationen zum Ladegut bzw. eine evtl. Gefahrgutkennzeichnung zu finden ist

Schienenfahrzeuge gegen wegrollen gesichert?

rettungsdatenblaetter_bahn mit Hinweisen zu Fahrzeugen, ähnlich denen der Rettungsdatenblätter für Kfz

leitfaden_hilfeleistungseinsaetze_bahn

Weblinks

Internetseite der Deutschen Bahn zum Notfallmanagement

vfdb-Merkblatt: Gefahrenabwehr im Bereich von öffentlichen Eisenbahnen - insbesondere Gefahrguteinsätze

Quellenangabe

leitfaden_hilfeleistungseinsaetze_bahn

Stichwörter

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16