Absicherung der Einsatzstelle

Maßnahmen

Warnkleidung tragen.

Sicherungsfahrzeug positionieren

An- und Abfahrt für Rettungsdienst-Fahrzeuge ermöglichen

nicht benötigte Einsatzkräfte abseits der Straße/hinter Leitplanke warten lassen

unten genannte Mindestabstände einhalten; bei Kurven, Kuppen und anderen unübersichtlichen Stellen Abstände vergrößern

zur besseren Sichtbarkeit Einsatzstelle ausleuchten

keine verkehrslenkenden Maßnahmen durch die Feuerwehr (Ausnahme Bayern und Thüringen)

ggf. Bereitstellungsraum festlegen

weitere Hinweise

Bundesstraßen

Sicherungsabstände Bundesstraßen

Autobahnen

Sicherungsabstände Autobahnen

Erst nach Freigabe durch Autobahnpolizei entgegen der Fahrtrichtung auffahren

Sicherungsfahrzeug

Sicherungsfahrzeug mindestens 25 m vor das letzte aktiv genutzt Einsatzfahrzeug abstellen

alle Einsatzkräfte verlassen das Fahrzeug, dieses bleibt dauerhaft unbesetzt

alle vorhandenen Warneinrichtungen einschalten

Lenkung zur verkehrsabgewandten Seite hin einschlagen

alle Türen und Geräteräume geschlossen halten, während des Einsatzes keine Geräte entnehmen

Anforderungen an das Sicherungsfahrzeug

möglichst hohe Masse

keine einsatztaktische Aufgabe im Einsatz

idealerweise ausgestattet mit Konturmarkierung, Heckwarnbeklebung und Heckwarnsystem

Quellenangabe

FWDV 1

BGI/GUV-I 8651: Sicherheit im Feuerwehrdienst, Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV)

Fachempfehlung Nr. DFV-FE-84-2024: Absicherung von Einsatzstellen im öffentlichen Verkehrsraum unter Berücksichtigung der zunehmenden Verbreitung hochsensibler Fahrerassistenzsysteme in Fahrzeugen aller Klassen, Deutscher Feuerwehrverband / AGBF Bund

Ausbildungsunterlage Truppführerlehrgang der Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule Rheinland Pfalz

B1-Lehrgang 02/2012 am Führungs- und Schulungszentrum der BF Köln

6.003_Verkehrsabsicherung, feuerwehr-lernbar.bayern.de

Stichwörter

Landstraße, Schnellstraße, Bundesstraße, Autobahn, Absperren

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16