Absicherung der Einsatzstelle

zu treffende Maßnahmen

Warnkleidung tragen

schweres, nicht benötigtes Fahrzeug als Sicherungsfahrzeug nutzen. Dieses nicht mit Personal besetzen!

An- und Abfahrt für Rettungsdienst-Fahrzeuge ermöglichen

nicht benötigte Einsatzkräfte abseits der Straße/hinter Leitplanke warten lassen

unten genannte Mindestabstände einhalten; bei Kurven, Kuppen und anderen unübersichtlichen Stellen Abstände vergrößern

zur besseren Sichtbarkeit Einsatzstelle ausleuchten

keine verkehrslenkenden Maßnahmen durch die Feuerwehr (Ausnahme Bayern und Thüringen)

ggf. Bereitstellungsraum festlegen

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

Bundesstraßen

Sicherungsabstände Bundesstraßen

Autobahnen

Sicherungsabstände Autobahnen

Erst nach Freigabe durch Autobahnpolizei entgegen der Fahrtrichtung auffahren

Quellenangabe

Ausbildungsunterlage Truppführerlehrgang der Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule Rheinland Pfalz

B1-Lehrgang 02/2012 am Führungs- und Schulungszentrum der BF Köln

Stichwörter

Landstraße, Schnellstraße, Bundestraße, Autobahn

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16