Absturzsicherung

zu treffende Maßnahmen

wenn nötig Kommunikation durch Funkgeräte sicherstellen, ggf. eigenen Kanal verwenden

direkt im Seil und in 5 Meter Umkreis um die Ausrüstung ist absolutes Rauchverbot einzuhalten!

Sobald ein Truppmitglied in den absturzgefährdeten Bereich vorgeht, ist sein Trupppartner einzig für seine Sicherung zuständig und darf für keine anderen Arbeiten eingesetzt werden!

Der Festpunkt muss mindestens eine Festigkeit von 10 kN (1 t) aufweisen, im Zweifel mehrere Festpunkte miteinander kombinieren

Sicherung der Einsatzkraft wenn möglich oberhalb dieser - z.B. auch an einer Drehleiter

fallen Karabiner u.ä. herunter sind diese auszusondern!

Nach dem Einsatz Sichtprüfung des Materials durchführen

besondere Gefahren

bei längerem Hängen im Seil Gefahr eines Hängetraumas!

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

Grundsätzliches

Haltegurt und Feuerwehrleine dürfen nur zum Halten verwendet werden - die Feuerwehrleine muss also permanent auf Zug gehalten werden; es darf kein Sturz ins Seil möglich sein!

freies Hängen im Seil ist bei der Absturzsicherung nicht erlaubt; dies ist Höhenrettungs-Einheiten vorbehalten!

Quellenangabe

B1-Lehrgang 02/2012 am Führungs- und Schulungszentrum der BF Köln

Stichwörter

Höhensicherung, Höhenrettung

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16