Beatmete Patienten (außerhalb von Klinken/Heimen)

Dieser Artikel beschäftigt sich in erster Linie mit Patienten, die außerhalb von Krankenhäusern und Heimen in Beatmungs-Wohngemeinschaften gepflegt werden. Er ist aber auch auf heimbeatmete Patienten anwendbar.

besondere Gefahren

Bis zu 12 beatmete Patienten in einer Beatmungs-WG, abhängig von der Landes-Gesetzgebung

Sauerstoff in Druckbehältern/Tanks

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

Brandfall

nicht betroffene Patienten in ihren Zimmern belassen, sofern möglich

Räumung/Evakuierung

Räumungen von Beatmeten-WGs sind sehr komplex und möglichst zu vermeiden!

siehe auch: Räumung - Spezialfall: Räumung von Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen

Patienten möglichst im eigenen Bett transportieren, an dem die nötigen medizinischen Geräte angebracht sind

Einsatzkräfte, die die Patienten evakuieren, müssen die Beatmung mittels Beatmungsbeutel beherrschen

KTW sind i.d.R. nicht für den Transport von beatmeten Patienten geeignet, daher sind RTW erforderlich → ggf. Auslösung MANV / Anforderung Patiententransportzug → evtl. längere Vorlaufzeit

Auswahl geeigneter Kliniken: Viele Kliniken haben nur geringe Kapazitäten für kurzfristig eingelieferte, beatmete Patienten! Auf mehrere Kliniken verteilen!

Stromausfall

Ein Stromausfall kann den sofortigen Eintritt von Lebensgefahr bedeuten!

evtl. nur geringe Akkulaufzeit von Beatmungs- und weiteren medizinischen Geräten

Sauerstoffkonzentratoren sind nicht Akku-gepuffert

stromunabhängige Geräte einsetzen wenn möglich

Ermittlung des tatsächlichen Leistungsbedarfs für Notstromeinspeisung → derzeit pro Patient ca. 1.000 Watt.

Quellenangabe

Roland Beusch: Risikoanalyse von Beatmungs-Wohngemeinschaften. In: Brandschutz 11/2017, Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart, S. 892 ff.

Stichwörter

Beatmung, beatmet, Heimbeatmung, heimbeatmet, Sauerstoff

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16