Drehleiter

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

Einschränkungen bei Wind

In 20 Metern Höhe kann die Windstärke um bis zu 2 Stufen Beaufort höher sein als am Boden!

Windstärke in Beaufort	Windgeschwindigkeit	Maßnahme
in km/h	in m/s
5	40	ca. 10	Herstellerangaben beachten, z.B. Einsatz von Halteleinen erforderlich
8	75	ca. 20	Einsatz sollte nur noch zur Menschenrettung erfolgen
10	100	ca. 30	Betrieb grundsätzlich einstellen

Quellenangabe

HAUS-Regel (drehleiter.info)

Stichwörter

DL, DLK, Leiter

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16