Druckluftbaustellen

Druckluftbaustellen werden genutzt, um im Bereich der Baustellen mit erhöhtem Luftdruck das Grundwasser am Eindringen in die Baustelle zu hindern. Arbeiter und die tätig werdenden Einsatzkräfte an Druckluftbaustellen können den Überdruckbereich nur über eine Schleuse betreten und müssen beim Verlassen erhebliche Pausen in der Schleuse machen um nicht an der Taucherkrankheit zu erkranken. Druckluftbaustellen zum Einsatz kommen bei:

Schildvortriebsmaschinen; hier befindet sich der Überdruckbereich nur bis kurz hinter das Schneidrad

Caissonbaustellen; hier wird die spätere Tunnelröhre an der Erdoberfläche vorgefertigt und dann von einem Hohlraum unter dem Caissonboden aus das Erdreich entfernt sodass der Caisson nach und nach im Erdboden versinkt. Hierzu wird das Erdreich mit Wasserkraft gelöst und das Gemisch mit starken Pumpen an die Oberfläche gepumpt.

Maßnahmen

eingesetzte Einsatzkräfte müssen über eine gültige G31-Untersuchung verfügen (die jährlich zu wiederholen ist) und dürfen nicht erkältet sein (gilt auch für Rettungsdienst / Notarzt!) → Feuerwehrtaucher nachalarmieren, diese verfügen über diese Untersuchung

Druckluftarzt ist ständig eingeteilt, aber ggf. nicht vor Ort sondern nur auf Rufbereitschaft. Von Polizei an Einsatzstelle bringen lassen um schnelles Eintreffen sicherzustellen. Druckluftarzt ist i.d.R. kein Notfallmediziner, sondern nur Berater für den Notarzt

Ausdehnung der Baustelle? Ggf. weite Anmarschwege!

realistische Abschätzung der möglichen Einsatzdauer der Trupps!

Beachtung von langen Ausschleuszeiten beim Rückweg. Bei Patienten im kritischen Zustand ggf. Notausschleusung mit Inkaufnahme der Dekompressionskrankheit

hohe Umgebungstemperaturen, dadurch Dehydration der Einsatzkräfte

wenn möglich Marscherleichterung befehlen

Schon beim Anmarsch Getränke ohne Kohlensäure mitgeben

Alle benötigten Geräte direkt mitnehmen, Nachbringen dauert sehr lange

Einsatz- und Zeitdokumentation (wird für das Ausschleusen benötigt)

Brand

Menschenrettung oder Brandbekämpfung praktisch nicht möglich, Löschen von außen durch

Druckabsenkung, dadurch Eintritt von Grundwasser in die Kammer

bei Tunnelbohrmaschinen: Vollpumpen mit Betonit (Bohrflüssigkeit)

Wärmebildkamera mitnehmen

Gefahr durch massive Betonabplatzungen

bei Tunnelbohrmaschinen

Lutten die regulär für die Bewetterung (Belüftung) genutzt werden halten der Brandeinwirkung nicht stand, dadurch bricht Bewetterung ab

Baugrube in der die Tunnelbohrmaschine (TBM) gestartet und über die der Angriff erfolgt ist wird bei einem Brandereignis verrauchen
→ Angriffstrupp ging bei Rauchfreiheit vor und findet auf dem Rückweg verrauchte Grube vor

Auswirkungen auf Einsatztaktik

kürzere Einsatzzeiten von PAs; Verringerung bei 1 bar Überdruck auf ca. die Hälfte, bei 3 bar Überdruck auf 1/4 der normalen Zeit

enge Zugangsleitern bei Caisson-Baustellen machen PA-Einsatz nahezu unmöglich

bei angelegter Atemschutzmaske Druckausgleich nur noch sehr schwierig möglich

Regenerationsgeräte sind nicht einsetzbar; es würde eine toxische Sauerstoff-Konzentration erreicht werden

Gebrauchsdauer von Pulverlöschern ist um ca. die Hälfte reduziert

Abgedichtete (vor allem EX-geschützte) Geräte mit Hohlräumen wie Handlampen, Funkgeräte, etc. können mitgenommen werden, müssen aber beim Rückweg aufgrund von Berstgefahr separat ausgeschleust werden

Funkverbindung zum Trupp ggf. nicht möglich; vor Ort befinden sich Telefone zur Kommunikation nach draußen

Notsignalgeber der PAs („Totmannwarner“) schalten sich ggf. von selbst ein und lassen sich nicht ausschalten

Hebekissen können fast uneingeschränkt benutzt werden, lediglich etwas höherer Luftverbrauch

dicht schließende Materialkoffer lassen sich ggf. nicht öffnen → schon während dem Einschleusen belüften

besondere Gefahren

schwierige Orientierung

anderes Brandverhalten unter Druck:

höhere Brandgeschwindigkeit

niedrigere Zündtemperatur

größere Hitzeentwicklung

Baumaterialien und Geräte die im fertigen Tunnel abgestellt sind (als Brandlast oder Brandursache)

Druckgasbehälter (insbesondere Acetylen)

ggf. veränderte Wirkung von Gefahrstoffen

Ausbläser (Hohlräume oder Löcher nach außen), der Überdruck geht schnell verloren, dadurch

Gefahr der Taucherkrankheit für Arbeiter

Eintritt von Grundwasser

Methangasansammlungen (Anbohren von Faulgas-Kammern)

Kampfmittel (Weltkriegsmunition), eher bei Caissonbauweise

Unbekannt verlaufende Versorgungsleitungen (Wasser, Gas, Öl, …)

Ortsbrust (nur bei TBM; bei Zurückfahren zu Wartungszwecken vor dem Schneidrad stehende, ungestützte Wand), kann jederzeit umstürzen

ggf. Lagerung von nicht vorgesehenen Stoffen/Müll im Bereich

weitere Hinweise

Für beide Baustellentypen

pro Meter Baustellentiefe Druckzunahme um 0,1 bar (analog zum Tauchen)

Anwesenheitstafel zur Übersicht über die derzeit eingesetzten Arbeiter

i.d.R. Kabine zum Anhängen an den Kran für Personen- und Materialtransport vorhanden

Krankendruckluftkammer ist ab 0,7 bar Überdruck an der Baustelle vorgeschrieben, diese darf aber ggf. entfallen wenn ein entsprechend ausgerüstetes Krankenhaus in der Nähe ist.

Caissonbaustellen

Der Einstieg in den Caisson geschieht über das Dach

Drehleiter zum Transport von Personen und Material auf Caisson-Dach verwenden

im Caisson befindet sich eine spezielle, verkürzte Schleifkorbtrage zur Rettung der Person

Tunnelbohrmaschinen-Baustellen

Einsatz am Schneidrad nur mit Absturzsicherung; kaum gerade Flächen, rutschig

die Tunnelbohrmaschine (TBM) an sich kann Längen von 100m und darüber hinaus erreichen

TBM wird von 10kV-Leitung versorgt, daher Trafos mit entsprechendem Öl auf der Maschine, außerdem Hydrauliköl für Schneidrad und Pressen (Brandlast!)

auf der TBM sind i.d.R. Löscheinrichtungen vorhanden. Ggf. ist am Ende der Maschine eine Wassernebelanlage installiert die eine Rauchausbreitung in den Tunnel hinter der TBM verhindert. Evtl. ist ein Anschluss für Schläuche der Feuerwehr vorhanden.

auf der TBM werden ggf. Fluchrettungsgeräte für die Arbeiter vorgehalten

auf TBM wird i.d.R. eine Rettungskammer vorgehalten, in der alle Arbeiter für 24 Stunden mit Frischluft versorgt werden. Diese ist aber nur gegen Rauch, nicht gegen Hitze geschützt.

medizinische/rettungsdienstliche Auswirkungen

Sauerstoff beginnt ab einem Partialdruck von ca. 1,4 bis 1,8 bar toxisch zu wirken

automatische Beatmungsgeräte können nicht genutzt werden, stattdessen normalen Beatmungsbeutel verwenden

kein Einsatz von Defibrillatoren!

evtl. entstehende Funken können als Zündquelle in der Überdruck-Atmosphäre dienen

bei Tunnelbohrmaschinen: Weiterleitung des Stroms über metallene Teile der Maschine

Beim Verlassen des Überdruck-Bereichs

Vakuummatratze wird weich

pneumatische Bandagen erzeugen Druck auf Extremitäten → Unterbrechung des Blutkreislaufs, ggf. platzt die Bandage

bei intubiert beatmeten Patienten: Cuff am Tubus wird größer und kann platzen oder die Luftröhre zum Einreißen bringen → Tubus mit Kochsalzlösung befüllen

Infusion: Nadel oberhalb des Flüssigkeitsspiegels einstechen und stecken lassen, dient zum Druckausgleich. Ansonsten beim Ausschleusen sehr schnelles Einlaufen der Infusion, evtl. auch von Luft

siehe auch: Druckkammern

physikalische Gegebenheiten

bei steigendem Druck Volumenverkleinerung von Gasen (p·V = const) → Gesetz von Boyle-Mariotte

bei steigendem Druck verändern sich die Partialdrücke (Teildrücke) der einzelnen Gase bzw. Bestandteile der Luft → Gesetz von Dalton

bei zu schnell abfallendem Druck gast der zuvor unter Druck eingelagerte Stickstoff aus dem Gewebe aus und gelangt ins Blut, was zur Dekompressionskrankheit führt → Gesetz von Henry

für weitere Informationen siehe Abschnitt „Weblinks“

Weblinks

Tunnelbohr- bzw. Schildvortriebsmaschine

Dekompressionskrankheit (Taucherkrankheit)

Gesetz von Boyle-Mariotte

Gesetz von Dalton

Gesetz von Henry

Druckluftverordnung (mit den erforderlichen Ausschleusungszeiten im Anhang 2)

Quellenangabe

B4-Lehrgang 2013 an der Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie

BG Bau: Arbeiten unter Druckluft

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16