Sprungpolster SP16

weitere Hinweise

Einsatzgrundsätze

Aufblasen des Sprungpolsters außerhalb des Einsatzbereichs (damit niemand zu früh hineinspringt, man erkennt von oben nicht, ob es voll aufgerichtet und sprungbereit ist.)

So aufstellen, dass der Sprung möglichst senkrecht erfolgen kann.

Bei mehreren zu rettenden Personen, jeweils nach den Sprüngen auf weiterhin korrekten Stand achten

Die techn. Druckluftflasche darf keine Abströmsicherung haben!

Gesprungenen Personen schnellstmöglich aus dem Sprungpolster helfen.

Da ein SP keine Verletzungen durch den Sturz ausschließen kann, ist es nur eine weitere Option, springende oder fallende Personen zu schützen, diese sollten aber nach Möglichkeit mit Dreh- / tragbare Leiter gerettet werden.

Schau- und Übungssprünge sind verboten!

Maße und Daten

SP16

Sprunghöhe maximal 16m

Grundmaß 3,5m x 3,5m x 1,7m

Druck im Schlauchgerüst 0,3bar

Eigengewicht 55Kg

Rüstzeit max. 30 Sek.

Erneuter Einschlag nach 10 Sek. möglich

Nachbereitung nach dem Einsatz

Eintrag der Benutzung ins Prüfbuch des Sprungpolsters

Sichtprüfung auf Beschädigung und Abnutzung/Verschleiß

Wenn nötig Reinigen und vor dem Verpacken trocknen lassen

Luft aus dem Schlauchgerüst pressen, einrollen und die techn. Druckluftflasche erneuern.

Verpacken, so das man als erstes an das Ventil der Flasche kommt.

Quellenangabe

BGG/GUV-G 9102: Prüfgrundsätze für Ausrüstung und Geräte der Feuerwehr

Bedienungsanleitung Vetter Sprungpolster SP16

Stichwörter

Sprungrettungsgerät, Sprungpolster, Rettungsgeräte der Feuerwehr

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16