Kran-Einsatz

Maßnahmen

Stellplatz so nah wie möglich an der zu bewegenden Last freihalten.

endgültige Festlegung des Aufstellungsorts nur zusammen mit dem Kranführer

enormer Platzbedarf: Abstützbreiten von über 6 Metern sind keine Seltenheit

Bereich um den Kran als „Bewegungsraum“ freihalten, Ablageplatz für die Last einplanen

Zufahrt zum Stellplatz freiräumen/freihalten

Untergrund muss ausreichend tragfähig sein; nicht auf Bürgersteigen möglich, auf Brücken nur eingeschränkt oder auch gar nicht

Bei Inbetriebnahme des Krans den Aktionsradius absperren/durch Posten sichern, dort kein Aufenthalt außer den unbedingt notwendigen Personen (die z.B. die Last mittels Seil führen)

besondere Gefahren

schwebende Lasten

weitere Hinweise

Aufgrund des Fahrzeuggewichts kann der Kran die Einsatzstelle evtl. nicht auf direktem Weg, sondern nur über Umwege erreichen (z.B. Brücken)

Verunfallte LKWs die geborgen werden sollen müssen i.d.R. entladen werden bevor diese mit dem Kran bewegt werden können

Quellenangabe

Private Kran-Unternehmen statt Feuerwehr-Kran von Michael Hoffmann, Feuerwehr-Magazin, 11.01.2016

B4-Lehrgang 2013 an der Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie

Stichwörter

Autokran, Mobilkran

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16