Räumung

Räumung: Notfallmäßiges ungeplantes Herausbringen von Personen aus einem Gefahrenbereich.

Evakuierung: Geplantes in-Sicherheit-bringen von Personen aus einem gefährdeten Bereich mit Vorlaufzeit.
→ siehe entsprechender Artikel

zu treffende Maßnahmen

Organisation der Räumung

eigenen Einsatzabschnitt bilden

Sammelplatz festlegen

Umfang abschätzen (Gebäudegröße, Anzahl der zu räumenden Personen)
→ Daraus eigenen Kräfte-, Fahrzeug-/Material- und Zeitbedarf ermitteln

je nach Witterung (Regen, Kälte) Unterbringungsmöglichkeit schaffen (MTF, Omnibus, Gebäude in der Nachbarschaft, …), bei größeren/öffentlichen Gebäuden wie Krankenhäusern ggf. Räumung auch in anderen (horizontalen) Brandabschnitt möglich

Dokumentation der geräumten Personen (Wer hat wen wohin geräumt?) in Zusammenarbeit mit der Polizei

Kennzeichnung und Absperrung der geräumten Bereiche zur Vermeidung von Doppelkontrollen sowie erneutem Betreten durch Dritte

Nachalarmierung

Einsatzkräfte für die Räumung

Einsatzkräfte für die Betreuung und Versorgung der geräumten Personen (sofern notwendig), z.B. entsprechende SEG

ggf. MANV-Alarmierung vorbereiten, Information von LNA/OrgL

Spezialfall: Räumung von Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen

Alarmierung LNA/OrgL

Räumung in Zusammenarbeit mit Fachpersonal der Einrichtung

Evakuierungstücher unter den Matratzen, Evakuierungsstühle für Treppen vorhanden?

Stromversorgung für lebensnotwendige medizinische Geräte gewährleisten

separate Zu- und Abfahrten festlegen (zusammen mit Polizei)

Aufnahmekapazität benachbarter Krankenhäuser/Heime ermitteln und diese informieren

Prüfen, ob Patienten nach Hause entlassen werden können

Transport von Patienten mitsamt der medizinischen Geräte, an die sie angeschlossen sind oder die in den aufnehmenden Einrichtungen benötigt werden

ggf. Einrichtung von Notkrankenhäusern, aus denen die geräumten Patienten dann sobald wie möglich in reguläre Krankenhäuser weiterverlegt werden können

Spezialfall: Räumung von Wohngebieten bei Explosionsgefahr durch brennbare Dämpfe und Gase

sofortige Räumung, da Ausschalten aller möglichen Zündquellen unmöglich ist

die meisten brennbaren Dämpfe sind schwerer als Luft und sammeln sich in Kellern, Schächten und Kanälen

brennbare Dämpfe können in Kanälen große Strecken zurücklegen und so zu einer Ausweitung der Explosionsgefahr führen

Spezialfall: Räumung von Wohngebieten bei Ausströmung giftiger Gase

Abwägung: Räumung notwendig oder Schließen von Türen und Fenstern ausreichend?

Bei Verzicht auf Räumung am Einsatzende alle Wohnungen kontrollieren

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

Ggf. Information des politisch Verantwortlichen (z.B. Bürgermeister)

bei Bedarf auch Personen in angrenzenden, nicht betroffenen Bereichen informieren

Siehe auch Warnung der Bevölkerung.

Räumungsprotokoll

Räumungsprotokoll öffnen

Mit dem hier verlinkten Räumungsprotokoll kann die Räumung von Gebäuden bis zu einer mittleren Größe dokumentiert werden. Die Beschriftung sollte selbsterklärend sein.

Die zweite Seite kann vom LNA/OrgLeiter verwendet werden, um die geräumten Personen zu erfassen. Durch das Eintragen der Wohnungsnummer kann die Verknüpfung zur ersten Seite hergestellt werden, d.h. aus welcher Wohnung die Person kam.

Quellenangabe

Taschenbuch Einsatzdienst der Berliner Feuerwehr

Räumungsprotokoll selbst erstellt; darf unter Angabe dieser Internetseite als Quelle weiter verbreitet werden.

Stichwörter

räumen

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16