Gepanzerte Fahrzeuge

Diese Seite beschäftigt sich nur mit dem speziellen Vorgehen bei gepanzerten Fahrzeugen. Es sind außerdem auch alle generell bei einem Verkehrsunfall zu treffende Maßnahmen durchzuführen.

zu treffende Maßnahmen

nur wirklich benötigte Einsatzkräfte sollen sich in Fahrzeugnähe aufhalten

mindestens einen weiteren hydraulische Rettungssatz nachalarmieren

Türen beim Entfernen sichern, sehr schwer (teilweise mehrere hundert Kilogramm)

besondere Gefahren

Panzerung nicht verformbar; gibt mit einem Mal komplett nach, Teile platzen ab und fliegen herum, etc., dabei werden große Energien frei

unkontrolliertes und unerwartetes Abrutschen hydraulischer Rettungsgeräte

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

Aufspreizen der Türschaniere bietet in der Regel die besten Chancen, alternativ auch Aufschneiden mit Trennschleifer

ggf. zwei Spreizer parallel einsetzen

Scheiben evtl. mit Rettungsschere schneidbar

teilweise Notöffnungsmechanismen (nicht immer vorhanden), die von innen oder per Fernbedienung aus Begleitfahrzeugen heraus ausgelöst werden können
→ Begleiter/Personenschützer nach Notöffnungsmechanismen befragen

Quellenangabe

3. Fachtagung „Technische Rettung aus Pkw“ 2011, Verein für Fahrzeugsicherheit Berlin e.V.

Stichwörter

Sonderfahrzeuge, Bundeswehr, Geldtransporter

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16