Einsatzstellenhygiene

zu treffende Maßnahmen

bereits zu Beginn des Einsatzes Maßnahmen zur Einsatzstellenhygiene treffen

durch einsatztaktische Maßnahmen Rauchausbreitung minimieren, z.B.

Erstangriff in Brandraum durch Fenster

Nutzung eines Schneidlöschverfahrens

Einsatz von Belüftungsgeräten in Angriffsrichtung

Fahrzeuge so aufstellen, dass Eindringen von Rauch in Mannschaftskabine und Geräteräume vermieden wird

Grundsätze

nach Abkühlung sind gesundheitsschädliche Stoffe aus dem Brandrauch an Ruß, Kondensat und Asche gebunden

weitere Gefahren durch Asbest oder Mineralwolle möglich

Inkorporation und Hautkontakt von Kontamination vermeiden

Kontaminationsverschleppung über PSA vermeiden

Wasser aus Fahrzeug-Löschwassertank ist kein Trinkwasser, nach Reinigung mit diesem ist Haut zu desinfizieren

Reinigungsarbeiten und Ausziehen stark kontaminierter Schutzkleidung mit enganliegender Schutzbrille, FFP3-Maske und Einmal-Schutzhandschuhen durchführen

Objekte mit glatter Oberfläche (z.B. Helme, Funkgeräte, Handlampen) mit Hygienetüchern reinigen

Ein bis zwei Stunden nach „Feuer aus“ weiterhin Atemschutz tragen

Kontaminierte Schutzkleidung verpacken

Empfehlung zur Entkleidung bei Kontamination

nach Punkt 3.5.2 der Fachempfehlung „Einsatzgrundsätze zur Hygiene im Brandeinsatz“.

Die Einsatzkraft legt eigenständig den Feuerwehrhelm ab, so sie keine Helm-Masken-Kombination trägt.

Die Einsatzkraft legt das Atemschutzgerät ab, dabei bleibt der Atemanschluss weiterhin angeschlossen.

Die Einsatzkraft legt die Feuerwehr-Schutzhandschuhe ab und zieht Einmalhandschuhe an.

Die Einsatzkraft legt die Jacke der Feuerwehr-Schutzkleidung (Überjacke) ab.

Nun zieht die Einsatzkraft die Feuerschutzhaube von hinten über die Atemschutzmaske, lockert deren Bebänderung und zieht die Kombination aus Feuerschutzhaube und Atemschutzmaske mit dem angeschlossenen Atemanschluss vom Kopf. Sollte die Einsatzkraft eine Helm-Masken-Kombination tragen, wird diese an dieser Stelle und sinngemäß abgelegt.

Eine FFP3-Maske schützt die Einsatzkraft bei den restlichen Arbeiten.

Nun werden die Hose der Feuerwehr-Schutzkleidung (Überhose) und Feuerwehr-Stiefel abgelegt.

Abschließend verpackt die Einsatzkraft die Feuerwehr-Schutzkleidung (Überkleidung) inklusive der Feuerwehr-Schutzhandschuhe und reinigt Feuerwehr-Stiefel und Feuerwehrhelm.

Transport kontaminierter Ausrüstung

nach Punkt 3.5.5 der Fachempfehlung „Einsatzgrundsätze zur Hygiene im Brandeinsatz“.

Kontaminierte Ausrüstung
Einsatz- szenario	Lagerung während des Abtransportes	Überkleidung (verpackt)	Pressluft- atmer	Schläuche
Kleiner Einsatz (1-2 Trupps)	Mannschaftsraum Löschfzg. (weiß)	(X)1	(X)2
Geräteraum Löschfzg. (grau / schwarz)	X	X	X
Großer Einsatz	Anhänger, LKW (schwarz)	X	X	X

1 im Ausnahmefall luftdicht in Folie verpackt im Mannschaftsraum
2 im Ausnahmefall luftdicht in Folie verpackt im Mannschaftsraum in PA-Sitz- halterung

Kontaminierte Schläuche bis zur Reinigung unter Wasser zwischenlagern, um Verbreitung von kontaminiertem Staub zu vermeiden.

Dokumentation

DGUV-Arbeitshilfe Kombinierte Atemschutz- und Expositionsdokumentation kann genutzt werden, siehe DGUV Information 205-035 (Link in der Quellenangabe)

Brandeinsätze sind keine CBRN-Einsätze im Sinne der jeweiligen Feuerwehr-Dienstvorschrift. Ein Bio-Monitoring entsprechend FwDV 500 „Einheiten im ABC-Einsatz“ kann ergänzend insbesondere bei Verdacht der Inkorporation oder großflächiger Kontamination mit Ruß auf der ungeschützten Haut zur Dokumentation angewendet werden.

Quellenangabe

Fachempfehlung "Einsatzgrundsätze zur Hygiene im Brandeinsatz", Deutscher Feuerwehrverband und AGBF Bund, herausgegeben am 10. Juli 2023, unter Nutzung insbesondere folgender Primärquellen:

DGUV Information 205-035 „Hygiene und Kontaminationsvermeidung bei der Feuerwehr“

vfdb-Richtlinie 10-03 „Schadstoffe bei Bränden“, vfdb-Referat 10, letzte Aktualisierung 09/2020

vfdb-Merkblatt 10-13 „Empfehlung für den Feuerwehreinsatz zur Einsatzhygiene bei Bränden“, vfdb-Referat 10, letzte Aktualisierung 09/2020

Bachelor-Thesis „Einsatzstellenhygiene - Einschätzung der Toxizität und Erstellung eines Konzeptes zur Vermeidung von Kontaminationsverschleppung bei Brandeinsätzen von Feuerwehren“, B.Sc. Jana Reuter, 2017.

Einsatzstellenhygiene – Vermeidung von Kontaminationsverschleppung bei Brandeinsätzen, Jana Reuter und Thomas Tremmel, Zeitschrift BRANDschutz 12/2017

Pelzl et. al. Krebsrisiko im Feuerwehrdienst? Strategien zur Expositionsvermeidung und -erfassung – das Fazit der DGUV, Zeitschrift Brandschutz 09/2021

Stichwörter

PAK, Atemgift, Atemgifte

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16