Löschwasserversorgung über lange Wegstrecken

zu treffende Maßnahmen

Entscheidung über

Pedelverkehr mit TLF

Aufbau einer Schlauchleitung

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

Pendelverkehr mit TLF

Als Ersatz bis Schlauchleitung aufgebaut ist

Aufbau einer Schlauchleitung

geschlossene Schaltreihe

durchgängige Leitung von Wasserentnahme- bis Abgabestelle, nur unterbrochen durch Verstärkerpumpen

Vorteile:

geringerer Personal- und Materialbedarf

schneller betriebsbereit als offene Schaltreihe

Nachteil:

sofortiger Zusammenbruch der Wasserförderung bei Pumpenausfall oder Schlauchplatzer

offene Schaltreihe

unterbrochene Leitung, vor der Pumpe wird das Wasser in einen Behälter (Fahrzeugtank oder Faltbehälter) geleitet

Vorteile:

keine Druckstöße

Pufferung des Löschwassers

größerer Abstand zwischen den Pumpen möglich, da kein Mindesteingangsdruck (1,5 bar) an der nächsten Pumpe erforderlich

Nachteile:

personalintensiver und materialaufwändiger als geschlossene Schaltreihe

längere Aufbaudauer

Berechnung der Pumpenabstände für offene und geschlossene Schaltreihe

Weblinks

Merkblatt Wasserförderung über lange Schlauchstrecken, Staatliche Feuerwehrschule Würzburg

Quellenangabe

B1-Lehrgang 02/2012 am Führungs- und Schulungszentrum der BF Köln

Stichwörter

Wasserförderung

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16