Löschwasserversorgung über lange Wegstrecken

zu treffende Maßnahmen

Entscheidung über

Pedelverkehr mit TLF

Aufbau einer Schlauchleitung

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

Pendelverkehr mit TLF

Als Ersatz bis Schlauchleitung aufgebaut ist

Bei geringem Löschwasserbedarf

Wenn ein Löschen des Brandes wahrscheinlich ist bevor eine Schlauchstrecke aufgebaut wäre

Bei mehreren kleineren, voneinander getrennten Brandstellen

Zugrundeliegende Formeln:

Füllzeit = Tankinhalt / Füllstrom

Entleerungszeit = Tankinhalt / Löschwasserbedarf

Zeit für einen Umlauf = Entleerungszeit + 2*Fahrtzeit + Füllzeit + Rüstzeit

Anzahl benötigter Fahrzeuge = Umlaufzeit / Entleerungszeit

Aufbau einer Schlauchleitung

geschlossene Schaltreihe

durchgängige Leitung von Wasserentnahme- bis Abgabestelle, nur unterbrochen durch Verstärkerpumpen

Vorteile:

geringerer Personal- und Materialbedarf

schneller betriebsbereit als offene Schaltreihe

Nachteil:

sofortiger Zusammenbruch der Wasserförderung bei Pumpenausfall oder Schlauchplatzer

offene Schaltreihe

unterbrochene Leitung, vor der Pumpe wird das Wasser in einen Behälter (Fahrzeugtank oder Faltbehälter) geleitet

Vorteile:

keine Druckstöße

Pufferung des Löschwassers

größerer Abstand zwischen den Pumpen möglich, da kein Mindesteingangsdruck (1,5 bar) an der nächsten Pumpe erforderlich

Nachteile:

personalintensiver und materialaufwändiger als geschlossene Schaltreihe

längere Aufbaudauer

taktische Hinweise

wenn möglich unerschöpfliche Wasserentnahmestellen nutzen, ansonsten Überflur- vor Unterflurhydranten verwenden. Hydrantendruck ausnutzen.

Stärkste Pumpe an die Wasserentnahmestelle, Löschfahrzeug an die Brandstelle.

Von beiden Richtungen aufbauen, bei Höhenunterschied bergab.

Pro 100m Schlauchleitung schon beim Aufbau einen Reserveschlauch bereitlegen.

Leitung am Rand der Straße verlegen um Befahrbarkeit zu erhalten, Leitung gegen Verkehr sichern.

Nur einwandfreies Material in Förderleitung einbauen.

Kommunikation der Maschinisten untereinander sicherstellen.

Schlauchleitung regelmäßig kontrollieren (abgehen/abfahren).

Pro 3 bis 5 verwendete Pumpen eine Reservepumpe vorhalten - inbesondere bei bereits länger andauerndem Einsatz.

Rechtzeitig Nachschub an Betriebsstoffen (Kraftstoff und Öl) anfordern

Berechnung der Pumpenabstände für offene und geschlossene Schaltreihe

Für Tabellen mit Druckverlustwerten siehe Schläuche.

Quellenangabe

B1-Lehrgang 02/2012 am Führungs- und Schulungszentrum der BF Köln

Merkblatt Wasserförderung über lange Schlauchstrecken, Staatliche Feuerwehrschule Würzburg

Powerpoint-Präsentation „Wasserförderung über lange Wegstrecke“ von Markus Schmidt, BF Leverkusen (abgerufen am 05.02.2013, online nicht mehr verfügbar)

Stichwörter

Wasserförderung, Löschwasser, Pumpenstrecke

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16