Steigleitung/Wandhydranten

zu treffende Maßnahmen

Trupp entsenden der in den nicht betroffenen Geschossen überprüft ob die Entnahmestellen geschlossen sind

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

Der Einsatz von CAFS (Druckluftschaum) kann dazu führen dass an der Entlüftungseinrichtung das Ventil nicht schließt und der Schaum dort austritt

Quellenangabe

B4-Lehrgang 2013 an der Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie

Stichwörter

Löschwassereinspeisung, Einspeisung

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16