Fassadenbrand

Dieser Artikel behandelt den Fassadenbrand von Wärmedämmverbundsystemen, die bei der energetischen Sanierung und insbesondere bei Passivhäusern eingesetzt werden.

Es sind auch die allgemeinen Hinweise zum Gebäudebrand zu beachten!

Maßnahmen

Fahrzeugaufstellung: Drehleiter direkt vor Gebäude, ggf. Platz freihalten

Übergang zum Dach kontrollieren. Vorsicht Kamineffekt!

Fassade nach Ablöschen großflächig öffnen (Wärmebildkamera nicht ausreichend!)

ggf. durch Entfernen von noch nicht betroffener Dämmung Schneise bilden

Es können zusätzlich Fognails/Löschnägel verwendet werden

Auch Kontrolle von eigentlich nicht brennbarer Dämmung!

Holzfaserdämmung kann im Inneren brennen, ohne dass die von außen über Wärmebildkamera oder Brandgeruch feststellbar ist

Nachkontrolle zu späterem Zeitpunkt: Weiterglimmen auch noch nach 24 Stunden möglich!

besondere Gefahren

massive Rauchentwicklung und -ausbreitung

Überspringen von Brandriegeln möglich; ggf. Brandausbreitung in andere Geschosse

(nicht direkt sichtbarer) Brand in Hohlraum zwischen Wand und Dämmschicht möglich

Fassadenteile fallen herunter oder tropfen brennend ab

Ist die Wärmedämmung nicht verputzt, so erfolgt die Brandausbreitung noch schneller

weitere Hinweise

Die Dämmstoffe können eine Dicke von bis zu 35 cm aufweisen und aus mehreren Schichten bestehen

Die Rauchentwicklung muss ununterbrochen beobachtet werden

Die Verfärbung des Putzes muss ununterbrochen beobachtet werden

Quellenangabe

Vortrag Energieeffiziente Bauweisen – Konsequenzen für den Brandschutz?, Dipl. Ing. (FH) Peter Bachmeier, Branddirektor Branddirektion München

Stichwörter

Wärmedämmverbundsystem, WDVS

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16