Gasbrandbekämpfung

zu treffende Maßnahmen

Löschen des Brandes durch Abstellen der Gasversorgung

Löschen der Flamme mittels Löschmittel nur, wenn das Leck abgedichtet bzw. der weitere Gasaustritt gestoppt werden kann

Löschmöglichkeit bei brennend austretenden Flüssiggasen: Strahlrohr mit Vollstrahl quer zur Austrittsrichtung auf das Leck richten.

Pulverlöscher, wenn eine Annäherung bis ca. 2 Meter an die Brandstelle möglich ist

Umgebung kühlen und abschirmen

besondere Gefahren

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

Speziellere Hinweise für Erdgasbrände im entsprechenden Artikel

Quellenangabe

Merkblatt Löschmittel-Löschverfahren, Staatliche Feuerwehrschule Würzburg

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16