Gebäudebrand

Diese Seite ist eher weniger zur Nutzung im Erstangriff, sondern eher als Checkliste nach Abarbeitung der Chaosphase bzw. zu Ausbildungszwecken zu verstehen!

zu treffende Maßnahmen

Ergänzende Maßnahmen für besondere Brände auf den entsprechenden Seiten nachsehen (z.B. Kellerbrand, Brand Krankenhaus, etc.)

Erkundung

Frontalansicht

Brandausbreitung über Fassade beachten

Viele Satellitenschüsseln → Wahrscheinlich Verständigungsschwierigkeiten!

Befragung

Sind noch Menschen im Gebäude?

Ermittlung des Brandgeschoßes ggf. über BMA/Hausmeister/Pförtner/Mitarbeiter etc. → ggf. aufzeichnen lassen

Sind besondere Gefahren vorhanden? (ABC, Elektro, …)

Zugänge/Schlüssel vorhanden?

befragte Person ggf. nicht gehen lassen (aber Verhältniskeit der Mittel beachten), zum Warten an RTW oder Löschfahrzeug oder zur Pol schicken

Zugänglichkeiten

Klingeltableau:

Wenn möglich nur beim Meldenden klingeln (sonst vielleicht Rauchausbreitung vom Treppenhaus in Wohnungen wenn alle Türen geöffnet werden)

Viele ausländisch klingende Namen → wahrscheinlich Verständigungsschwierigkeiten

Pro Wohnung mit 3 Personen rechnen die sich im Haus befinden

Nicht alle Klingeln gleichzeitig betätigen: Klingeltableau kann sich zum „Klingelstreich-Schutz“ sperren und funktioniert dann erstmal nicht mehr

Rundum-Ansicht

Rückansicht ggf. von einem weiteren Fahrzeugführer erkunden lassen

nach Möglichkeit eine nicht benötigte Einsatzkraft zur dauerhaften Kontrolle der Rückseite abstellen (zu rettende Menschen zeigen sich evtl. erst während des Einsatzes an einem Fenster auf der Rückseite)

Allgemein

bei BMA-Meldung ggf. Stichwort in Brand ändern lassen

Außen- und Innenerkundung –> Wohnungen, Technikraum, Keller

Sicherheitstreppenraum vorhanden?

Aufzüge kontrollieren und stillsetzen, Feuerwehraufzug vorhanden?

Ausfall der Haustechnik prüfen

Steigleitung / Wandhydranten vorhanden? nass/trocken – Einspeisungs- bzw. Anschlussmöglichkeiten

Überblick über die örtlichen Gegebenheiten durch Begehen eines anderen Regelgeschosses verschaffen

Feuerwehr-/Objektpläne nutzen falls vorhanden

ggf. MANV bei vielen Betroffenen

Wetter beachten:

Wind?

Abtreiben von Brandrauch

eingeschränkte Nutzbarkeit der Drehleiter)

Kalte Temperaturen?

Löschwasser gefriert

Aufenthaltsmöglichkeit für gerettete unverletzte Personen

Örtliche Gegebenheiten:

Gaslaternen auf der Straße: Indiz für mögliche Gasversorgung des Gebäudes

Bäume? Behinderungen bei möglichem Drehleitereinsatz

Hydranten für Löschwasserversorgung

Gefahren nach Gefahrenmatrix überprüfen

Brandbekämpfungsmaßnahmen

Geschosse kontrollieren, kontrollierte Räume kennzeichnen lassen (daneben, darüber, darunter)

Räumung/Evakuierung prüfen

Fluchtwege aus Gebäude, insbesondere aus Bereich über dem Brandgeschoss sicherstellen

Rauchausbreitung verhindern in/über:

Treppenraumtüren/Rettungswege

Installations-/Lüftungsschächte

Müllabwurfschächte
→ Treppenraum durch Lüfter entrauchen und rauchfrei halten, RWA/RDA aktivieren

Einsatz der Wärmebildkamera hilfreich?

Besonders schützenswerte Gegenstände im Bereich (hohe Sachwerte, Kulturgüter, …)?

weitere einsatztaktische Maßnahmen

Bereitstellungsraum festlegen

ggf. Bildung von Einsatzabschnitten

Funkverbindung im Gebäude beachten; evtl. Probleme wegen Größe des Gebäudes

Fahrzeugaufstellung und Gebäudezugang möglichst außerhalb des Trümmerschattens (Gebäudeteile, Glasscherben, springende Personen,…)

Anfahrt; Aufstellfläche für Drehleiter möglichst direkt vorm betroffenen Gebäude (Anleiterbereitschaft!)

Fahrzeugaufstellung so wählen dass eine Vorbeifahrt weiterer Einsatzfahrzeuge möglich ist

RTW unbedingt mit freiem Abfahrweg abstellen

Trümmerschatten absperren/Absichern

Sicherheitstrupps einteilen

Atemschutzüberwachung sicherstellen

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

Wird ein RTW für eine verletzte Person gebraucht, einen weiteren zum Eigenschutz nachfordern

Energieversorgung – Gas, Elektrizität, Wasser, Heizung

Elektrische Betriebsräume können i.d.R. auch von außen freigeschaltet werden

bei Photovoltaikanlagen, Blockheizkraftwerken, usw. kann Spannung aus zwei Richtungen am Hausanschlusskasten anliegen

vor allem in Großstädten können sich im Keller 10kV auf 1kV-Trafostationen befinden (diese sind i.d.R. dann aber auch als solche gekennzeichnet)

Einsatzstelle (Kalte Brandstelle) übergeben

ggf. Notunterkünfte/Aufenthaltsmöglichkeiten für Betroffene organisieren

Einsatzabschluss

Brandbereich mit Wärmebildkamera kontrollieren

Wasserbetriebe über einlaufendes Löschwasser in die Kanalisation informieren

ggf. Eigentumssicherung

ggf. Information des Besitzers

ggf. Information an vorbeugenden Brandschutz

Übergabe der E-Stelle

Quellenangabe

Einsatzleiterhandbuch Feuerwehr Kaiserslautern

ETS FW-Hamburg

B4-Lehrgang 2013 an der Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie

Stichwörter

Wohnhausbrand, Wohnungsbrand

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16