Mobiler Großventilator

Belüftung mit mobilem Großventilator muss geplant werden. Der Einsatz des MGV oder mehrerer MGV setzt eine ausreichende taktische Planung voraus um Folgeschäden oder Gefährdungen von Einsatzkräften bzw. Personen zu vermeiden.

Allgemeine Taktikgrundsätze

Standgas fahren und Drehzahl langsam in 500 rpm-Schritten erhöhen

Wirkung abwarten - Aufbau der Strömung- und Druckverhältnisse kann dauern

Standort Fahrzeugführer MGV nicht direkt im Bereich des MGV (Lärmbelastung!)

Natürliche Windrichtung berücksichtigen

Vor Anwendung offensiver Belüftungstaktik muss der Brandort bekannt sein

Zuluft- und Abluftöffnung schaffen

Strömungspfad erkunden und Weg der Luftzirkulation sichern

Abluftöffnung muss ggf. mit Sicherungsleitung (C-Rohr) bewacht werden, um Brandausbreitung zu verhindern

Beobachtungsposten im Gebäude einsetzen, um unerwünschte Rauchausbreitung rechtzeitig zu erkennen

Ausstattung mit WBK kann sinnvoll sein

Auswirkungen MGV-Einsatz laufend beurteilen um Taktik, Technik, Position oder Leistung des MGV anzupassen

Rauchvorhang als Hilfsmittel einsetzen

Treppenräume oder neuralgische Punkte ggf. mit Überdrucklüftern „sichern“

MGV und Drucklüfter in Kombination einsetzen

Kein Lüftereinsatz wenn:

Personen im Strömungspfad (zwischen Lüfter und Brand)

Explosionsgefahr im Bereich des MGV

Rauch in Bereiche mit Personen ohne Atemschutz gedrückt wird

Einsatztaktik bei Hochhäusern

MGV kann zur Freihaltung von Treppenräumen oder Unterstützung von Drucklüftern eingesetzt werden

Feuer isolieren (Türen zum Brandabschnitt schließen, Rauchvorhang setzen)

MGV und Drucklüfter in Stellung bringen

Positionierung direkt vor dem Treppenraum stellt den Goldstandard dar

Alternativ auch Druckaufbau über Kelleröffnungen, Tiefgarage, etc. möglich (Strömungspfad erkunden!)

Bei verrauchtem Treppenraum RWA öffnen

Treppenraum „freispülen“

RWA schließen, Überdruck im Treppenraum

Abluftöffnung möglichst nahe am Feuer schaffen

Sicherungsleitung bereitstellen

Türen zum betroffenen Brandabschnitt öffnen, Bereich belüften, Löschangriff einleiten

Einsatztaktik bei Kellerbränden / Tiefgaragen

Einsatzstelle erkunden Entscheidung, ob belüftet oder abgesaugt werden soll treffen.

Belüften

Brandabschnitte kontrollieren und Strömungspfad sowie Abluftöffnung festlegen

Feuer isolieren

MGV und Drucklüfter positionieren

Treppenräume ggf. spülen und RWA schließen, um Überdruck aufzubauen

Türe zum Feuer öffnen, Rauchvorhang setzen

Abluftöffnung kontrollieren, ggf. Sicherungsleitung einsetzen

Absaugen mit Lutten

Brandabschnitte kontrollieren und Strömungspfad sowie Absaugöffnung & Zuluftöffnung festlegen

Drucklüfter in Zuluftbereichen setzen

Treppenräume ggf. spülen und RWA schließen, um Überdruck aufzubauen

MGV in Stellung bringen, Lutten möglichst weit im verrauchten Bereich positionieren und absaugen starten

Türe zum Feuer öffnen, Rauchvorhang einsetzen

Brandbekämpfung einleiten

Einsatz bei Gefahrgutlagen

Abdrängen von Gaswolken

Absenken Ex-Bereich durch gezieltes Verdünnen

Belüften von Räumen

Kein Einsatz in brennbarer oder explosionsfähiger Atmosphäre

Im Absaugbetrieb beachten, dass sich gefährliche Luft-Stoff-Gemische um den MGV bilden können

Einsatztaktik Tunnel

MGV auf voller Leistung betreiben, Leistung nach Bedarf reduzieren

Frühzeitiger Einsatz schafft Sichtverbesserung

Natürliche Luftströmung beachten - kein Belüften „gegen den Wind“ - Winddruck im Tunnel zu groß

Bei mehreren Tunnelröhren beachten, dass der Rauch nicht aus der einen Röhre geblasen wird und in die andere Röhre eingesaugt wird

ggf. Einsatz mehrerer MGV/LUF

Lüfterachse wenn möglich im Zentrum der Röhre platzieren

Zweiter MGV kann im Tunnel platziert werden

Wassernebel zur Temperatursenkung einsetzen

ACHTUNG - Wenn Frischluftzufuhr nicht ausreichend kann der MGV im Tunnel wieder Rauchgase ansaugen!

Wassernebel

Einsatz im Rahmen der Taktik „Belüften“ zur Senkung der Temperatur

Einsatz kann bei wasserlöslichen Chemikalien unterstützen

Wasser nimmt die Gefahreneigenschaften des Stoffes (Sauer / Basisch / Giftig) an - auffangen!

Schutzkleidung für MGV Bedienmannschaft anpassen

Quellenangabe

Mobiler Großventilator, Handkarte für Einsatzleiter, Gebäudeversicherung Bern 1. Auflage 2009

Stichwörter

MGV, Großlüfter, LUF, Exhauster, Be- und Entlüftung, Taktische Ventilation, Druckbelüftung, Überdruckbelüftung, Drucklüfter, Druckbelüfter, Überdrucklüfter, Überdruckbelüfter, Hochdrucklüfter, Hochdruckbelüfter

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16