Hochhausbrand

Auch allgemeine Maßnahmen für Gebäudebrände beachten!

Maßnahmen

bei bestätigtem Brand großzügig nachalarmieren, mindestens 2 Löschzüge, Reserven bilden!

Bereitstellungsraum festlegen

Depotgeschoss (siehe unten) einrichten

Belüften, Kontrolle auf betroffene Bereiche

Einsatzabschnitte bilden, z.B.:
Brandbekämpfung, Logistik, Kontrolle und Belüftung, Wasserversorgung, Räumung, Rettungsdienst

Nutzung des Feuerwehraufzugs in Taktik einbeziehen

Kommunikation: Funkkanaltrennung, Funkabschirmung des Gebäudes beachten; ggf. Gebäudefunkanlage aktivieren, TMO-Gruppen prüfen sofern verwendet, Repeater setzen

ggf. weitere Nachforderungen: Versorger (Stadtwerke; Gas, Wasser, Strom, …), ggf. SEG Sanität/Betreuung

Atemluftfahrzeuge nachfordern

besondere Gefahren

komplexe Stockwerkgrundrisse und Gebäudestrukturen

Absturz von Trümmern/Glas

in großer Höhe hoher Winddruck (nach dem Bersten von Fenstern wird der Brand tiefer in das Gebäude gedrückt)

Stromausfall → Versagen der Gebäudeausrüstung, evtl. auch brandschutztechnischer Einrichtungen

ggf. sozialer Brennpunkt

weitere Hinweise

Zugangskontrolle im EG einrichten (ggf. durch Polizei)

Drehleitereinsatz: Nennrettungshöhe der DLK entspricht 7. OG, bei optimalen Aufstellverhältnissen max. 10. OG erreichbar

Steigleitung/Wandhydranten nutzen. Druckerhöhungsanlage betriebsbereit?

Einrichtung Depotgeschoss

i.d.R. zwei Stockwerke unter dem Brandgeschoss

Zugführer koordiniert Brandbekämpfungs-Trupps sowie das Depotgeschoss von dort aus

Rettungsdienst im Depotgeschoss in Bereitstellung

Atemschutzüberwachung im Depotgeschoss durchführen

Aufzugnutzung

Wenn kein Feuerwehraufzug, dann Aufstieg zu Fuß mit dem nötigsten Material! Ausrüstung erst im Depotgeschoss!

Weitere Ausrüstung mit dem Aufzug alleine in das Depotgeschoss schicken
Aber nicht alles auf einmal, sonst (vorerst) kein Zugriff beim Ausfalls des Aufzugs!

Räumung und Kontrolle des Gebäudes

Siehe auch: Räumung

Zuerst Brandgeschoss, dann die Stockwerke darüber (i.d.R. max. 4), danach das Stockwerk darunter räumen

Personen von Polizei/Rettungsdienst zum Sammelplatz bringen lassen, um möglichst wenig Feuerwehr-Einsatzkräfte zu binden

bei verrauchtem Treppenraum und unübersichtlicher Lage erfahrungsgemäß ca. 10 bis 20 Rauchvergiftete, MANV aber erst auslösen wenn Personenanzahl bestätigt um Kapazitäten zu schonen

Die weiteren Geschosse kontrollieren, aber Personen in den Wohnungen belassen wenn keine Gefahr besteht

Wohnungen kennzeichnen, dabei unterschiedliche Kennzeichnung für geräumte und „nur“ kontrollierte Wohnungen verwenden

Lüftungs-/Klima-Anlagen abstellen lassen (aber nicht den Rauchabzug!)

Nach Überwindung der Anfangsphase

Betreuung für Betroffene bereitstellen

Unterbringung für Betroffene organisieren

Verpflegung/Ablösung der Einsatzkräfte

auf Presseanfragen vorbereiten

Quellenangabe

Einsatzleiterhandbuch BF Kaiserslautern

Landratsamt Böblingen: Führungsfortbildung: VB Hochhaus und Einsatztaktik bei Hochhausbränden

SER Brand Hochhaus der Berliner Feuerwehr

ETS FW-Hamburg

Stichwörter

Wolkenkratzer

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16