Hotel

zu treffende Maßnahmen

auslesen der BMA und ggf. Einweisung durch ortskundige Mitarbeiter

RWA oder RDA in Treppenräumen vorhanden? Treppenraum entrauchen und rauchfrei halten. Rauchausbreitung über Rettungswege und Lüftungsanlage verhindern.

Erkundung - Außen- und Innenerkundung; Verbindungen zu anderen Gebäudeteile beachten –> Hotelzimmer, Lobby, Küche, Technikräume, Keller, (Tief-)Garage

Steigleitung / Wandhydranten vorhanden? nass/trocken – Einspeisungs- bzw. Anschlussmöglichkeiten

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

Objektpläne vorhanden?

Belegunsliste vorhanden? Abgleich durchführen!

Anfahrt; Aufstellfläche für Drehleiter

Funkverbindung im Gebäude beachten

Technische Gebäudeausrüstung (TGA), wie Aufzug / Feuerwehraufzug, Lüftungsanlagen, Müllschacht usw.

Energieversorgung – Gas, Elektrizität, Wasser, Heizung

Massenanfall von Verletzten (MANV), Behandlungsplatz, Notunterkunft

bei BMA Meldung ggf. Stichwort in Brand ändern lassen

Quellenangabe

Einsatzleiterhandbuch BF Kaiserslautern

Einsatzerfahrung BF Schwerin

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16