Kellerbrand

zu treffende Maßnahmen

Allgemeine Maßnahmen für Gebäudebrände beachten!

Erkundung - Außen- und Innenerkundung –> Technikraum, Keller- bzw. Lagerraum

Zugangsmöglichkeiten prüfen, möglichst Angriff durch Außentür um Verqualmung des Gebäudes zu minimieren

Möglichst von Anfang an Angriff mit Belüftung + mobiler Rauchverschluss, für Abluftöffnungen die Kellerfenster von außen einschlagen

Einsatz Wärmebildkamera

Energieversorger (Gas, Elektrizität) verständigen und abschalten lassen

besondere Gefahren

gelagerte gefährliche Stoffe in Mieterkellern (z.B. Gasflaschen)

herunterhängende Elektroleitungen

Hausanschlussraum/Energieversorgung (Holz, Kohle, Heizöl, Gas)
→ in Einzelfällen können sich auch kleine Trafostationen (10 kV → 400 V) des Energieversorgers im Keller befinden, diese Räume nicht betreten!

mit gelagerten Gegenständen zugestellte / versperrte Wege

Quellenangabe

Einsatzleiterhandbuch BF Kaiserslautern

B4-Lehrgang 2013 an der Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16