Metallbrand

Symbol Brandklasse D

zu treffende Maßnahmen

Löschen nur durch Ersticken möglich, Löschmittel:

Metallbrandpulver (Löschpulver für Brandklasse D), muss drucklos aufgebracht werden

trockener Sand

trockener Zement

trockenes Salz

trockene rostfreie Graugussspäne

ggf. werden in metallverarbeitenden Betrieben spezielle Löschmittel vorgehalten

vollständige Schutzkleidung und Atemschutz tragen, ggf. Hitzeschutzkleidung anlegen, nicht in die Flammen schauen / Schutzbrille tragen

Umgebung vor der hohen Hitzestrahlung schützen; Riegelstellung, z.B. mit Wasserwerfer, Hydroschild, …

lange Zeit erforderlich bis das Metall unter der Löschmittelschicht ausreichend abgekühlt ist

besondere Gefahren

Dissoziation (Aufspaltung von Wasser) bei feuchten Löschmitteln, durch die Wasserstoff und Sauerstoff freigesetzt wird → Explosionsgefahr!

Verbrennungsprodukte sind giftig und ätzend

helles Licht / UV-Strahlung schädigt die Augen

sehr hohe Verbrennungstemperaturen von mindestens 1.000 °C, je nach Metall bis über 4.000 °C

Aufbringung des Löschmittels bei größeren Bränden schwierig, da die nötige Annäherung an den Brand aufgrund der Hitze fraglich ist

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

Löschmittel

Metallbrandpulver

trockener Sand, feiner Sand nimmt schneller Wärme auf als grober
Bezugsquelle: z.B. Eisengießerei, Sandwerk

trockener Zement
Bezugsquelle: z.B. Baumarkt, ggf. kompletten Silo-Lastzug von Zementwerk anfordern

trockenes Salz
Bezugsquelle: z.B. Straßenmeisterei (Streusalz)

trockene rostfreie Graugussspäne
Bezugsquelle: z.B. Drehereien, Fräsereien

NICHT geeignete Löschmittel

Wasser und Schaum: Explosionsgefahr durch Aufspaltung von Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff

Kohlenstoffdioxid: Kein Löscheffekt, die Verbrennung wird durch die Bestandteile Kohlenstoff und Sauerstoff noch unterstützt

Stickstoff: bei den hohen Verbrennungstemperaturen reagiert Stickstoff ähnlich wie Sauerstoff mit dem Metall; die Verbrennung läuft weiter

ABC- und BC-Löschpulver: die hohen Temperaturen lösen chemisch gebundenen Sauerstoff im Pulver; kein Löscheffekt

Unterteilung von brennbaren Leichtmetallen in zwei Gruppen

Leichtmetalle, die im kalten Zustand mit Wasser deutlich reagieren:

Alkalimetalle:

Lithium (ERICard Lithium)

Natrium (ERICard Natrium)

Kalium (ERICard Kalium)

Rubidium (ERICard Rubidium)

Cäsium (ERICard Caesium)

Erdalkalimetalle

Calcium (ERICard Calcium)

Strontium

Barium (ERICard Barium)

Leichtmetalle, die im brennenden Zustand mit Wasser heftig reagieren:

Aluminium

Magnesium (Magnesium allgemein und ERICard Magnesium)

und deren Legierungen

Quellenangabe

B1-Lehrgang 02/2012 am Führungs- und Schulungszentrum der BF Köln

Kleine Merkhilfe für den Feuerwehreinsatz: Zusammenstellung für Führungskräfte der Feuerwehr, Florian Pernpeintner

Gefahren-ABC: Metallbrände, Stefan Schönhacker, erschienen in BRANDAUS 05/2003

Gefahren-ABC: Löschmittel für Metallbrände, Stefan Schönhacker, erschienen in BRANDAUS 01/2005

Stichwörter

Metallbrände, Leichtmetall, Leichtmetallbrand, Leichtmetallbrände

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16