Schornsteinbrand

zu treffende Maßnahmen

Allgemeine Maßnahmen für Gebäudebrände beachten!

Bei Gefahr der Schornsteinverschließung mittels ABC-Pulverlöscher löschen. Kein Wasser verwenden!

Schornsteinfeger alarmieren

Schornstein mittels Kehrwerkzeugs offen halten. Auf keinen Fall Gegenstände von oben in den Kamin werfen oder diesen öffnen. Am unteren Ende des Schornsteins Trupp mit Strahlrohr, Schuttmulde und Metallgefäß mit Wasser zum Kühlen des Kehrgerätes bereitstellen (Temperaturen > 1.000°C möglich)

Kontrolle des Schornsteininneren mit Spiegel; Kontrolle angrenzende Bereiche mit Wärmebildkamera

Ausräumen des Brandgutes aus untere Putztüre – Brandgut im Freien ablöschen

Verlauf des Schornsteins im Gebäude erkunden

Schornstein in allen Geschossen über die Einsatzdauer kontrollieren, auf Risse achten. Insbesondere auf Bauteildurchführungen achten. Kontrolle auf Brandgase - Messungen durchführen.

Energieversorger verständigen, wenn Stromleitungen betroffen sind

besondere Gefahren

Ruß im Schornstein kann bis auf das 7-fache Aufquellen und den Schornstein verschließen.

Atemgifte können durch Risse im Schornstein in das Gebäude gelangen

Funken und Flammen können sich im ungünstigen Fall durch Risse in das Gebäude ausbreiten oder durch Strahlungswärme einen Brand verursachen

Standfestigkeit des Schornsteins kann gefährdet sein, unter anderem beim Einsatz des falschen Löschmittels. Verkleidungsteile des Schornsteins können abfallen

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

Anfahrt: Aufstellfläche für Drehleiter

Erkundung: Feuerungsanlagen abschalten bzw. Feuer in den Feuerstellen löschen

Brandausbreitung durch Funkenflug bzw. Wärmeausbreitung beachten

ausführliche Vorgehenshinweise der Landesfeuerwehrschule Baden-Württemberg (siehe Quellenangabe)

Einsatz von Wasser

Wird entgegen der Empfehlung Wasser als Löschmittel eingesetzt, so können zwei Gefahren auftreten:

durch das schlagartige Verdampfen des Wassers bzw. die damit einhergehende Volumenvergrößerung kann der Schornstein auseinandergesprengt werden

die starke Abkühlung des Schornsteins kann dazu führen, dass der Schornstein durch Temperaturspannungen aufreißt

Quellenangabe

Schornsteinbrände - Hinweise für den Einsatzleiter. Landesfeuerwehrschule Baden-Württemberg, Bruchsal 2008.

Einsatzleiterhandbuch BF Kaiserslautern.

B1-Lehrgang 02/2012 am Führungs- und Schulungszentrum der BF Köln

Stichwörter

Kaminbrand

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16