Silobrand

zu treffende Maßnahmen

Alle Handlungen ohne Zeitdruck unter Beachtung des Explosions-Schutzes!

Trümmerschatten mindestens zweifache Höhe des betroffenen Silos/Silogebäudes! → Absperrung veranlassen!

Produktionsstopp im gesamten Anlagenbereich!

Vorhandenen Alarmplan nutzen!

Hinzuziehen eines ortskundigen Fachberaters!

Nur dringend notwendige Stromversorgung beibehalten!

Ausleuchten der notwendigen Einsatz- und Arbeitsbereiche!

Nur so viel Personal wie nötig an der Einsatzstelle!

Lückenlose Einsatzdokumentation!

Erkundung

Wärmebildkamera, Fernthermometer, Gasmessgeräte

Siloaufbau / vorhandene Öffnungen ?

Welches Lagergut / welche Eigenschaften ?

Wie weit ist der Brand fortgeschritten ?

Vorhandene Möglichkeiten für den Ex-Schutz ?

Funktionstüchtigkeit dieser Ex-Schutzmöglichkeiten ?

Erreichbarkeit der Silos, hier besonderen Augenmerk auf innenliegende Silos (oft nur von oben und über die vorhandenen Förderwege erreichbar) ?

Besondere Gefahren

Bei brennbarem Lagergut besteht die Gefahr einer Staubexplosion!

Allgemeine Vorgehenshinweise

Anfahrt: Abstand (Trümmerschatten beachten)

Energieversorgung: Gas, Elektrizität, Wasser

Ansprechpartner / Fachberater

Informationen über Lagergut

Erkundung mit Wärmebildkamera

Geeignetes Löschmittel / Taktik wählen

Kontaktdaten/Ansprechpartner

Notrufnummern von Lieferanten von Inertgasen:

Firma Linde AG:

089/7446-2110

089/7446-2333

Firma Messer Industriegas GmbH:

06196/7760-200

Firma Air Liquide Deutschland GmbH:

01805/826282

Quellenangabe

Merkblatt für die Feuerwehren in Rheinland-Pfalz, „Verhalten bei einem Silobrand“; Herausgeber: Unfallkasse Rheinland-Pfalz

Stichwörter

Silo, Silobrand, Getreidelager,

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16