Straßenbahnbrand

Die Aussagen auf dieser Seite sind sehr allgemein gehalten, da das Vorgehen stark von den örtlichen Regelungen abhängig sein kann!

Siehe auch strassenbahn für weitere Informationen

zu treffende Maßnahmen

Fahrbetrieb über Verkehrsunternehmen (Notfallmanager) einstellen lassen

Kühlen des Fahrdrahts bei Wärmebeaufschlagung mittels Sprühstrahl. Unterschiedliche Abstände je nach Löschmittel beachten! → Siehe elektrische Anlagen

Mindestabstand zum Fahrdraht einhalten (1 m bei bis zu 1.500 V Gleichspannung), nicht vor Erdung auf das Dach steigen

Stromabnehmer absenken (lassen), soweit noch möglich

Absicherung der Einsatzstelle; Gleise und Straße

Trennschalter an den Stromversorgungsmasten betätigen und Fahrdraht erden (Diese Maßnahmen dürfen je nach örtlicher Regelung ggf. nur durch das Verkehrsunternehmen durchgeführt werden)

besondere Gefahren

je nach Witterung langer Bremsweg

kaum hörbare Fahrgeräusche

Fahrspannung meist zwischen 500 und 750 Volt Gleichspannung (abhängig von Betreiber)

Große Anzahl an Fahrgästen

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

auf Presseanfragen vorbereiten

Quellenangabe

Taschenbuch Einsatzdienst der Berliner Feuerwehr

Stichwörter

Trambahn, Tramway, Tram

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16