Tankbrand

Diese Seite behandelt Brände von Flüssigkeit-Tanks, für Gastanks siehe Klasse 2: gasförmige Stoffe

Maßnahmen

Ausreichenden Abstand halten!
Im unmittelbaren Gefahrenbereich (Radius 100 Meter um den Tank) nur mit Hitzeschutzkleidung vorgehen!

Stationäre Feuerlösch- und Berieselungsanlagen der gefährdeten Tanks sofort in Betrieb nehmen sofern noch nutzbar, parallel Brandbekämpfungs- und Kühlmaßnahmen mit eigenen Mitteln vorbereiten. Mit der Brandbekämpfung erst beginnen, wenn ausreichen Schaummittel vor Ort ist.

Zeitgleicher Einsatz von mehreren Schaumrohren. Stationäre Löschgeräte einsetzen (Wasser/Schaum-Werfer) und die Kräfte aus dem unmittelbaren Gefahrenbereich zurückzuziehen

Nachalarmierung Schaummittel und leistungsfähige Werfer (z.B. über TUIS)

Großflächige Kühlung des betroffenen Tanks sowie benachbarter Objekte

großer Wasserbedarf → Aufbau einer leistungsfähigen Löschwasserversorgung

Bei Gefahr der Brandausbreitung auf umliegende Tanks, sind die Auffangwannen der Tanks vorsorglich zu beschäumen

Bereitstellungsraum einrichten, Zufahrtswege für Schaummittel-Versorgung freihalten

Löschwasserrückhaltung

besondere Gefahren

Wärmestrahlung → Übergreifen auf Nachbartanks

Boil-Over

Ausbreitung durch Zerstörung des Tanks

Allgemeine (Vorgehens-) Hinweise

Der Löschschaum wird durch längere thermische Beaufschlagung zunehmend zerstört (hohe Abbrandrate), daraus ergibt sich ein wesentlich höherer Schaumbedarf.

auf Presseanfragen vorbereiten

Verpflegung/Ablösung der Einsatzkräfte

Quellenangabe

Taschenbuch Einsatzdienst der Berliner Feuerwehr

Stichwörter

Öltank

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16