Tiefgaragenbrand

Maßnahmen

Allgemeine Maßnahmen für Gebäudebrände beachten!

Erkundung

möglichst schnell prüfen, ob Tiefgarage/Parkhaus mit anderen Nutzungseinheiten (z. B. Wohnungen, Verkaufsstätten) verbunden ist; Informationsquellen:

Feuerwehrplan (falls vorhanden)

Befragung von Anwesenden

Zugänge

Brandschutztore

RWA

Anzahl der Geschosse der Tiefgarage feststellen.
Pro Geschoss können 3 Meter Höhe angenommen werden.

Einsatztaktik

mit Verbindung zu anderen Nutzungseinheiten Schwerpunkt: Verrauchung in Treppenräume/Schleusen verhindern oder beseitigen Erste Maßnahme: Überdruckbelüftung der Treppenräume („halten“ dieser Schlüsselstellen) Ziel: Schadensausweitung und Dynamisierung der Lage verhindern

KEINE Verbindung zu anderen Nutzungseinheiten Schwerpunkt: Brandbekämpfung Massiver Löschangriff Bauteile kühlen

Suchen und Retten

Hauptgefahrenstellen: angeschlossene Treppenräume und Aufzüge

Erste Maßnahmen:

Treppenräume belüften (Überdruck)

Aufzüge festsetzen und kontrollieren

Auf Parkebenen: hohe Selbstrettungsrate → Personensuche/-rettung erst nach

Sicherung der Treppenräume

Kontrolle der Aufzüge

Beginn der Brandbekämpfung

Alle Ein- und Ausgänge gegen das Betreten durch Zivilpersonen sichern (ggf. durch Polizei)

Entrauchung

RWA auslösen, wenn vorhanden

Taktische Ventilation mit klarer Entrauchungsplanung notwendig

Abluftöffnung: Zufahrtsrampe oder Ein-/Ausfahrt, diese nicht als Angriffsweg verwenden!

ggf. weitere(n) Drucklüfter in der Abluftöffnung positionieren, um Rauch abzusaugen. Lüfter mit Verbrennungsmotor sind dafür evtl. ungeeignet.

mobilen Großventilator nutzen, sofern vorhanden

Brandbekämpfung

Angriff grundsätzlich über überdruckbelüftete Treppenräume

Wichtig: gutes Schlauchmanagement mit ausreichender Reserve

Taktik: massive Bauteilkühlung im Brandbereich

Bei extremer Hitze: ggf. mobilen Werfer einsetzen

prüfen, ob alle Brandschutztore geschlossen

Besondere Gefahren

Niedrige Decken → tiefe Rauchschicht, keine rauchfreie Zone am Boden

Lange Angriffswege

Hohe Brandlast auf engem Raum (z.B. PKW-Treibstoffe) → schnelle Brandausbreitung möglich

Teilweise vorhandene Löschsysteme oder Entrauchungssysteme (Jet-Ventilatoren)

Geringe brandschutztechnische Anforderungen → Infrastrukturkühlung wichtig

Oft Anschluss an andere Nutzungseinheiten → viele potenziell Betroffene (MANV)

Stromversorgung (herunterhängende Kabel, zunehmende Gefährdung durch E-Fahrzeuge und Ladestationen)

weitere Hinweise

Nachalarmierungen

Atemschutzgeräteträger / Atemschutztechnik (GW-AS)

ortskundige Person (z.B. Hausmeister, Verwalter)

Elektroversorger zum Freischalten der Tiefgarage

Quellenangabe

Einsatzleiter-Schnell-Auskunft der Berliner Feuerwehr

Einsatzleiterhandbuch BF Kaiserslautern

B4-Lehrgang 2013 an der Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie

Kleine Merkhilfe für den Feuerwehreinsatz: Zusammenstellung für Führungskräfte der Feuerwehr, Florian Pernpeintner

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16