Trafostation

zu treffende Maßnahmen

Allgemein

Hinweise zum Vorgehen bei elektrischen Anlagen beachten

keinen Zutritt in den Elektroraum verschaffen (der Raumabschluss stellt die Einhaltung des Mindestabstands sicher)

Einsatzstelle absichern

Stromversorger nachfordern falls noch nicht geschehen

bei Brand

Trafostation von außen löschen

Bereich um das Gebäude herum kühlen

mit Ölaustritt aus den Trafos rechnen und Auffangen vorbereiten - gerade bei älteren Anlagen evtl. keine Auffangvorrichtung für die gesamte Ölmenge (siehe Allgemeine Vorgehenshinweise)

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

Ölmenge in Trafos

Ein 110 kV zu 10 kV-Trafo enthält 15 bis 20 Tonnen Trafoöl. In einer Trafo-Station befinden sich 3 bis 5 Trafos, insgesamt muss im schlimmsten Fall also von bis zu 100 Tonnen Trafoöl ausgegangen werden!

Ein 10 kV zu 1 kV-Trafo enthält etwa 350 kg Trafoöl.

Quellenangabe

B4-Lehrgang 2013 an der Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie

Stichwörter

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16