Windenergieanlagen

zu treffende Maßnahmen

Erkundung:

Welche Anlage genau ist betroffen?

Welcher geeignete Weg führt dorthin?

bei Kleinstbränden und Hilfeleistungen als erste Maßnahme Not-Stop-Taster im Eingangsbereich der Anlage drücken

Brand

Bei Brand im Maschinenhaus oben am Rotor

kontrolliert abbrennen lassen

Abfallende Teile sind wahrscheinlich, im Radius von 500 m absperren, bei markantem Wind 1.000 m

Umstürzen/Zusammenfallen der kompletten Anlage ist eher unwahrscheinlich

Bei Brand am Turmfuß oder im „Übergabehäuschen“:

Löschversuch unter Einhaltung der Abstände möglich (Hochspannung!)

Bei Kabelbränden

Zuluftöffnungen am Turmfuß verschließen um Brand zu ersticken

Hilfeleistung

Frühzeitig Höhenrettung alarmieren, kaum Einsatzmöglichkeiten mit „normalem“ Material

besondere Gefahren

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

Windenergieanlagen besitzen keine Hausnummer, sondern eine individuelle Nummer am Turmfuß in ca. 1,5 - 2,5 m Höhe. Über Eingabe dieser Nummer auf der Internetseite www.wea-nis.de können Standorte und teilweise Lagepläne heruntergeladen werden, die u.U. aber passwortgeschützt sind. Das Passwort kann beim Betreiber der Internetseite bzw. teilweise auch über Leitstellen angefordert werden.

Quellenangabe

Fachempfehlung "Einsatzstrategien an Windenergieanlagen" des Deutschen Feuerwehrbands

Stichwörter

Windrad, Windkraft, Windmühle

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16