Auslaufende Stoffe

Maßnahmen

Grundsätzliche Vorgehensweise:

Auffangen

weitere Ausbreitung verhindern, insbesondere Kanaleinläufe abdichten, z.B. mit Kanaldichtkissen, speziellen Dichtfolien, notfalls mit Bindemittel oder Erde einen Wall bauen

Abdichten

Abpumpen/Umpumpen

ggf. aufgefangene Flüssigkeit aus dem Auffangbehälter wieder zurück in den beschädigten Behälter pumpen bis Fachkräfte die Einsatzstelle übernehmen („im Kreis pumpen“)

weitere Hinweise

Beständigkeit des eingesetzten Materials beachten

Volumenstromabschätzung für den Austritt von Flüssigkeiten

Kennzahlen für Gefahrgutpumpen

Bei Eindringen des Stoffs in die Kanalisation Abwasserentsorger verständigen

Quellenangabe

B4-Lehrgang 2013 an der Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16