Dekontamination/Desinfektion

zu treffende Maßnahmen

Dekon-Platz bei Einsätzen der Gefahrengruppe II und III einrichten.

Lage des Dekon-Platzes mit Abschnittsleiter Dekon absprechen

Lage außerhalb des Gefahrenbereichs gegen den Wind

auf gute Erreichbarkeit achten

auf Ver- und Entsorgungsmöglichkeiten (Strom, Wasser, Abwasser) achten

Dekon-Platz muss 15 min nach Anlegen des ersten PA betriebsbereit sein

Dekon-Einheit nachalarmieren falls vorhanden

Lage Dekonplatz

besondere Gefahren

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

Personendekontamination (Dekon-P)

Gerätedekontamination (Dekon-G)

Weblinks

zu weiterführenden Inhalten, Online-Recherche-Angeboten u.ä.

Kontaktdaten/Ansprechpartner

z.B. Notrufnummern

Quellenangabe

FwDV 500, Stand 2004

Stichwörter

Hier können durch Komma getrennte Stichwörter, beispielsweise Synonyme, zum Thema eingetragen werden. Dadurch werden bei der Suchfunktion bessere Ergebnisse erzielt und ein Artikel könnte auch bei unklaren Suchbegriffen gefunden werden.

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16