Dräger-Röhrchen & CMS-Handbuch

16. Auflage, Februar 2011

Boden-, Wasser- und Luftuntersuchungen sowie technische Gasanalyse

Inhalt

Deckblatt, Impressum und Vorwort

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeiner Teil

1.1 Einführung in die Gasmesstechnik

1.2 Konzentrationsangaben und deren Umrechnung

1.3 Wasserdampf und Luftfeuchtigkeit

1.4 Gefahrstoffdatenbank Dräger VOICE

2 Dräger-Röhrchen und ihre Anwendungen

2.1 Die Dräger-Röhrchen-Messtechnik

2.2 Chemische Grundlagen – Reaktionsmechanismen

2.3 Das Dräger-Röhrchen-Mess-System

2.4 Dräger-Röhrchen für Kurzzeitmessungen

2.5 Die Auswertung von Dräger-Röhrchen

2.6 Die Heißluftsonde

2.7 Verlängerungsschlauch

2.8 Kohlenstoffmonoxid-Gehalt-Bestimmung in der ausgeatmeten Luft

2.9 Untersuchung von Atemluft, med. Gasen und Kohlenstoffdioxid

2.10 Mess-Strategie zum Erfassen von Gasgefahren

2.11 Die Messung von Begasungsmitteln

2.12 Die Bestimmung von flüchtigen Schadstoffen in flüssigen Proben

2.13 Überprüfung von Luftstömungen

2.14 Dräger-Mess-Systeme für Langzeitmessungen

2.15 Verbrauchszeit, Lagerung und Entsorgung von Dräger-Röhrchen

2.16 Dräger-Probenahme-Systeme

2.17 Die Messung von Aldehyden und Isocyanaten an Arbeitsplätzen

2.18 Dräger-Mess-Stelle für Luftuntersuchungen am Arbeitsplatz

2.19 Dräger-Analysenservice

2.20 Qualitätssicherung des Dräger-Röhrchen-Mess-Systems

3 Dräger-Chip-Mess-System

3.1 Die Philosophie des Chip-Mess-Systems Dräger CMS

3.2 Die Komponenten des Dräger CMS

3.3 Der Chip

3.4 Der Analyzer

3.5 Die Messdurchführung

3.6 Der Datenspeicher

3.7 Validierung von unabhängigen Institutionen

3.8 Technische Daten des Dräger CMS

3.9 Zulassungen

4 Zusammenstellung des Dräger-Röhrchen- und Chip-Mess-Systems

4.1 Dräger-Gasspürpumpen und Systeme

4.2 Dräger-Röhrchen für Kurzzeitmessungen

4.3 Dräger-Röhrchen für die Messung in flüssigen Proben

4.4 Dräger-Diffusionsröhrchen mit Direktanzeige

4.5 Dräger-Probenahmeröhrchen und Systeme

4.6 Stoffübersicht für die Messung mit Dräger-Probenahmeröhrchen und -systemen

4.7 Dräger-Chips

5 Daten- und Tabellenteil

5.1 Dräger-Röhrchen Mess-System

5.1.1 Erläuterungen zu den Daten über Dräger-Röhrchen

5.1.2 Daten über Dräger-Röhrchen für Kurzzeitmesungen

Acetaldehyd 100/a

Aceton 40/a

Aceton 100/b

Acrylnitril 0,5/a

Acrylnitril 5/b

Alkohol 25/a

Alkohol 100/a

Ameisensäure 1/a

Amin-Test

Ammoniak 0,25/a

Ammoniak 2/a

Ammoniak 5/a

Ammoniak 5/b

Ammoniak 0,5%/a

Anilin 0,5/a

Anilin 5/a

Arsenwasserstoff 0,05/a

Benzinkohlenwasserstoffe 10/a

Benzinkohlenwasserstoffe 100/a

Benzol 0,5/a

Benzol 0,5/c

Benzol 2/a

Benzol 5/a

Benzol 5/b

Benzol 15/a

Blausäure 2/a

Chlor 0,2/a

Chlor 0,3/b

Chlor 50/a

Chlorameisensäureester 0,2/b

Chlorbenzol 5/a

Chlorcyan 0,25/a

Chlordioxid 0,025/a

Chloroform 2/a

Chlorpropen 5/a

Chlorpikrin 0,1/a

Chlorpikrin 0,1/a

Chromsäure 0,1/a

Cyanid 2/a

Cyclohexan 100/a

Cyclohexylamin 2/a

1,3-Dichlorpropen 0,1/a

Dieselkraftstoff

Diethylether 100/a

Dimethylformamid 10/b

Dimethylsulfat 0,005/c

Dimethylsulfid 1/a

Epichlorhydrin 5/c

Erdgasodorierung Tertiärbutylmercaptan (TBM)

Erdgastest

Essigsäure 5/a

Ethylacetat 200/a

Ethylbenzol 30/a

Ethylen 0,1/a

Ethylen 50/a

Ethylenglykol 10

Ethylenoxid 1/a

Ethylenoxid 25/a

Ethylformiat 20/a

Ethylglykolacetat 50/a

Fluor 0,1/a

Fluorwasserstoff 0,5/a

Fluorwasserstoff 1,5/b

Formaldehyd 0,2/a

Formaldehyd 2/a

Halogenierte Kohlenwasserstoffe 100/a

Hexan 100/a

Hydrazin 0,01/a

Hydrazin 0,25/a

Iod 0,1/a

Kohlenstoffdioxid 100/a

Kohlenstoffdioxid 0,1%/a

Kohlenstoffdioxid 0,5%/a

Kohlenstoffdioxid 1%/a

Kohlenstoffdioxid 5%/A

Kohlenstoffmonoxid 2/a

Kohlenstoffmonoxid 5/c

Kohlenstoffmonoxid 8/a

Kohlenstoffmonoxid 10/b

Kohlenstoffmonoxid 0,3%/b

Kohlenwasserstoff 2/a

Kohlenwasserstoff 0,1%/c

Mercaptan 0,1/a

Mercaptan 0,5/a

Mercaptan 20/a

Methylacrylat 5/a

Methylbromid 0,2/a

Methylbromid 0,5/a

Methylbromid 3/a

Methylbromid 5/b

Methylenchlorid 20/a

Methylisothiocyanat 0,1/a

Nickeltetracarbonyl 0,1/a

Nitrose Gase 0,5/a

Nitrose Gase 2/a

Nitrose Gase 20/a

Nitrose Gase 50/a

Nitrose Gase 100/c

Ölnebel 1/a

Olefine 0,05%/a

Ozon 0,05/b

Ozon 10/a

Pentan 100/a

Perchlorethylen 0,1/a

Perchlorethylen 2/a

Perchlorethylen 10/b

Phenol 1/b

Phosgen 0,02/a

Phosgen 0,05/a

Phosgen 0,25/c

Phosphorwasserstoff 0,01/a

Phosphorwasserstoff 0,1/a

Phosphorwasserstoff 0,1/b in Acetylen

Phosphorwasserstoff 1/a

Phosphorwasserstoff 25/A

Phosphorwasserstoff 50/a

Polytest

Pyridin 5/A

Quecksilberdampf 0,1/b

Säuretest

Salpetersäure 1/a

Salpetersäure 1/a

Salzsäure 0,2/a

Salzsäure 1/a

Salzsäure 50/a

Salzsäure/Salpetersäure 1/a

Sauerstoff 5%/B

Sauerstoff 5%/C

Schwefeldioxid 0,1/a

Schwefeldioxid 0,5/a

Schwefeldioxid 1/a

Schwefeldioxid 20/a

Schwefeldioxid 50/b

Schwefelkohlenstoff 3/a

Schwefelkohlenstoff 5/a

Schwefelkohlenstoff 30/a

Schwefelsäure 1/a

Schwefelwasserstoff 0,2/a

Schwefelwasserstoff 0,2/b

Schwefelwasserstoff 0,5/a

Schwefelwasserstoff 1/c

Schwefelwasserstoff 1/d

Schwefelwasserstoff 2/a

Schwefelwasserstoff 2/b

Schwefelwasserstoff 5/b

Schwefelwasserstoff 100/a

Schwefelwasserstoff 0,2%/A

Schwefelwasserstoff 2%/a

Schwefelwasserstoff + Schwefeldioxid 0,2%/A

Stickstoffdioxid 0,5/c

Stickstoffdioxid 2/c

Styrol 10/a

Styrol 10/b

Styrol 50/a

Sulfurylfluorid 1/a

Tertiärbutylmercaptan (TBM) Erdgasodorierung

Tetrachlorkohlenstoff 0,1/a

Tetrachlorkohlenstoff 1/a

Tetrahydrothiophen 1/b

Thioether

Toluol 5/b

Toluol 50/a

Toluol 100/a

Toluylendiisocyanat 0,02/A

Trichlorethan 50/d

Trichlorethylen 2/a

Trichlorethylen 50/a

Triethylamin 5/a

Vinylchlorid 0,5/b

Vinylchlorid 100/a

Wasserdampf 0,1

Wasserdampf 0,1/a

Wasserdampf 0,1/b

Wasserstoff 0,2%/a

Wasserstoff 0,5%/a

Wasserstoffperoxid 0,1/a

Xylol 10/a

5.1.3 Daten über Dräger Simultantest

Simultantest-Set I für anorg. Brandgase

Simultantest-Set II für anorg. Brandgase

Simultantest-Set III für organ. Dämpfe

Simultantest-Set Leitsubstanzen vfdb 10/01

Simultantest Containerbegasung I

Simultantest-Set I Begasung

5.1.4 Dräger-Röhrchen für Militäranwendungen

CDS – Simultan-Test-Set I

CDS – Simultan-Test-Set II

CDS – Simultan-Test-Set III

CDS – Simultan-Test-Set V

Organische Arsenverb. und Arsin

Organische basische Nitrogenverbindungen

Phosphorsäureester 0,05/a

5.1.5 Daten über Dräger-Röhrchen zur Verwendung im Dräger Aerotest

Ammoniak 2/a Einsatz im Aerotest CO2

Impactor zur Messung von Ölnebel

Kohlenstoffdioxid 100/a-P

Kohlenstoffmonoxid 5/a-P

Nitrose Gase 0,5/a Einsatz im Multi Test med. Gase/ Aerotest CO2

Öl 10/a-P

Phosphorwasserstoff 0,1/a Einsatz im Aerotest CO2

Schwefeldioxid 0,5/a Einsatz im Multi Test med. Gase

Schwefeldioxid 1/a Einsatz im Multi Test med. Gase/ Aerotest CO2

Schwefelwasserstoff 0,2/a Einsatz im Aerotest CO2

Schwefelwasserstoff 1/d Einsatz im Multi Test med. Gase

Wasserdampf 5/a-P Einsatz im Multi Test med. Gase

Wasserdampf 20/a-P Einsatz im Multi Test med. Gase

5.1.6 Messvorschriften für die Schadstoffmessung in flüssigen Proben

Ameisensäure 1 bis 20 g/L

Ammoniak 1,5 bis 10 mg/L

Ammoniak 10 bis 100 mg/L

Benzinkraftstoffe qualitativ im Boden

Benzinkraftstoffe 0,1 bis 2 mg/L

Benzol 0,2 bis 5 mg/L

Benzol 0,5 bis 5 mg/L

Blausäure (Cyanid) 0,5 bis 10 mg/L

BTX-Aromaten qualitativ in Öl

BTX-Aromaten 0,2 bis 5 mg/L

BTX-Aromaten im Boden 2 bis 50 mg/kg

Chlorkohlenwasserstoffe qualitativ im Boden

Chlorkohlenwasserstoffe qualitativ in Mehrphasen

Chlorkohlenwasserstoffe qualitativ in Öl

Dieselkraftstoffe qualitativ im Boden

Dieselkraftstoffe 0,5 bis 5 mg/L

Essigsäure 0,5 bis 20 g/L

Ethylbenzol 0,2 bis 5 mg/L

Kerosin qualitativ im Boden

Kerosin 0,5 bis 5 mg/L

n-Octan 0,1 bis 2 mg/L

n-Octan 2 bis 25 mg/L

Organische Säuren 0,5 bis 15 g/L

Perchlorethylen 0,1 bis 2 mg/L

Perchlorethylen 10 bis 80 μg/L

Propionsäure 0,3 bis 10 g/L

Schwefelwasserstoff 0,2 bis 1 mg/L

Schwefelwasserstoff 0,5 bis 10 mg/L

Schwefelwasserstoff 50 bis 500 μg/L

Toluol 0,2 bis 5 mg/L

Toluol 1 bis 10 mg/L

1,1,1-Trichlorethan 0,5 bis 5 mg/L

Trichlorethylen 10 bis 100 μg/L

Trichlorethylen 0,1 bis 1 mg/L

Trichlorethylen 0,2 bis 3 mg/L

Xylol (o, m, p) 0,2 bis 5 mg/L

Xylol (o, m, p) 0,3 bis 10 mg/L

5.1.7 Daten über direktanzeigende Dräger-Diffusionsröhrchen

Ammoniak 20/a-D

Blausäure 20/a-D

Butadien 10/a-D

Essigsäure 10/a-D

Ethanol 1000/a-D

Kohlenstoffdioxid 500/a-D

Kohlenstoffdioxid 1%/a-D

Kohlenstoffmonoxid 50/a-D

Perchlorethylen 200/a-D

Salzsäure 10/a-D

Schwefeldioxid 5/a-D

Schwefelwasserstoff 10/a-D

Stickstoffdioxid 10/a-D

Toluol 100/a-D

Trichlorethylen 200/a-D

5.1.8 Daten über Dräger-Probenahmeröhrchen und Systeme

Aktivkohle-Röhrchen Typ BIA

Aktivkohle-Röhrchen Typ B/G

Aktivkohle-Röhrchen Typ G

Aldehyd-Probenahme-Set

Probenahmeröhrchen Typ ADS

Aktivkohle-Röhrchen Typ NIOSH

Isocyanat-Probenahme-Set

Lachgas-Diffusionssammler

Diffusionssammler-ORSA

Silicagel-Röhrchen Typ BIA

Silicagel-Röhrchen Typ G

Silicagel-Röhrchen Typ NIOSH

5.2 Dräger-Chip-Mess-System

5.2.1 Erläuterung der Chip-Beschreibungen

5.2.2 Daten über Dräger-Chips für Kurzzeitmessungen

Aceton 40 - 600 ppm

Ammoniak 0,2 - 5 ppm

Ammoniak 2 - 50 ppm

Ammoniak 10 - 150 ppm

Ammoniak 100 - 2000 ppm

Benzin-Kohlenwasserstoffe 20 - 500 ppm

Benzin-Kohlenwasserstoffe 100 - 3000 ppm

Benzol 50 - 2500 ppb

Benzol 0,2 - 10 ppm

Benzol 0,5 - 10 ppm

Benzol 10 - 250 ppm

Blausäure 2 - 50 ppm

Butadien 1 - 25 ppm

Chlor 0,2 - 10 ppm

Essigsäure 2 - 50 ppm

Ethanol 100 - 2500 ppm

Ethylenoxid 0,4 - 5 ppm

Formaldehyd 0,2 - 5 ppm

Kohlenstoffdioxid 200 - 3000 ppm

Kohlenstoffdioxid 1000 - 25000 ppm

Kohlenstoffdioxid 1 - 20 Vol.- %

Kohlenstoffmonoxid 5 - 150 ppm

Mercaptan 0,25 - 6 ppm

Methanol 20 - 500 ppm

Methylenchlorid 20 - 400 ppm

MTBE (tert.-Butylmethylether)

Nitrose Gase 0,5 - 15 ppm

Nitrose Gase 10 - 200 ppm

Ozon 25 - 1000 ppb

Perchlorethylen 5 - 500 ppm

Phosgen 0,05 - 2 ppm

Phosphorwasserstoff 0,1 - 2,5 ppm

Phosphorwasserstoff 1 - 25 ppm

Phosphorwasserstoff 20 - 500 ppm

Phosphorwasserstoff 200 - 5000 ppm

Propan 100 - 2000 ppm

i-Propanol 40 - 1000 ppm

Salzsäure 1 - 25 ppm

Salzsäure 20 - 500 ppm

Sauerstoff 1 - 30 Vol.- %

Schwefeldioxid 0,4 - 10 ppm

Schwefeldioxid 5 - 150 ppm

Schwefelwasserstoff 0,2 - 5 ppm

Schwefelwasserstoff 2 - 50 ppm

Schwefelwasserstoff 20 - 500 ppm

Schwefelwasserstoff 100 - 2500 ppm

Stickstoffdioxid 0,5 - 25 ppm

Styrol 2 - 40 ppm

Toluol 10 - 300 ppm

Trichlorethylen 5 - 100 ppm

Vinylchlorid 0,3 - 10 ppm

Vinylchlorid 10 - 250 ppm

Wasserdampf 0,4 - 10 mg/L

Wasserstoffperoxid 0,2 - 2 ppm

o-Xylol 10 - 300 ppm

Trainings Chip

5.3 Physikalisch-chemische und toxikologische Daten ausgewählter Stoffe

5.3.1 Erläuterungen zu den physikalisch-chemischen und toxikologischen Daten

5.3.2 Daten über physikalisch-chemische und toxikologische Daten ausgewählter Stoffe

Acetaldehyd, Aceton, Acetylen, Acrolein

Acrylnitril, Alkohol (Ethanol), Ameisensäure, Ammoniak

Anilin, Arsentrioxid, Arsenwasserstoff, Benzol

Blausäure, Brom, n-Butan, 1,3-Butadien

n-Butanol, 1-Buten, Chlor, Chlorameisensäureethylester (Ethylformiat)

Chlorameisensäuremethylester, Chlorbenzol, Chlorcyan, Chlordioxid

Chloroform, Chloropren, Chlorpikrin, Chromsäure

Cyclohexan, Cyclohexylamin, 1,2 Dichlorbenzol, 1,4 Dichlorbenzol

1,3-Dichlorpropen, Dichlorvos, Diethylether, N,N-Dimethylacetamid

Dimethylformamid, Dimethylsulfat, Dimethylsulfid, Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat (MDI)

Epichlorhydrin, Essigsäure, Ethylacetat, Ethylacrylat

Ethylbenzol, Ethylen, Ethylenbromid, Ethylenglykol

Ethylenoxid, Ethylglykolacetat, Ethylmercaptan, Flour

Flourwasserstoff, Formaldehyd, n-Hexan, 1,6-Hexamethylendiisocyanat (HDI)

Hydrazin, Iod, Kaliumcyanid (als CN), Kohlenstoffdioxid

Kohlenstoffmonoxid, Methacrilnitril, Methanol, Methan

Methylacrylat, Methylbromid, Methylenchlorid, Methylethylketon (MEK)

Methylisobutylketon, Methylisothiocyanat (MITC), Methylmethacrylat, Methylmercaptan

Methyltertiärbutylether (MTBE), Natriumcyanid (als CN), Nickeltetracarbonyl, Nitroglykol

n-Octan, Ölnebel (Mineralöl), Ozon, n-Pentan

Perchlorethylen, Phenol, Phosgen, Phosphorwasserstoff

Propan, iso-Propanol, Propen, Pyridin

Quecksilber, R 11 (Trichlorfluomethan), R12 (Dichlordifluomethan), R22 (Chlordifluomethan)

R 113 (1,1,2-Trichlortrifluorethan), R 114 (Cryofluoran), R 12B1 (Bromchlordifluormethan), R 13B1 (Bromtrifluormethan)

R 134a (1,1,1,2-Tetrafluorethan), Salpetersäure, Salzsäure, Sauerstoff

Schwefeldioxid, Schwefelkohlenstoff, Schwefelsäure, Schwefelwasserstoff

Stickstoffdioxid, Styrol (Monostyrol), Sulfurylfluorid, Tertiärbutylmercaptan (TBM)

Tetrachlorkohlenstoff, Tetrahydrothiophen, o-Toluidin, Toluol

2,4-Toluylendiisocyanat (TDI), 2,6-Toluylendiisocyanat (TDI), 1,1,1-Trichlorethan, 1,1,2-Trichlorethan

Trichlorethylen, Triethylamin, Vinylchlorid, Wasserdampf

Wasserstoff, Wasserstoffperoxid, Xylol

6 Synonymaverzeichnis

Synonymaverzeichnis

Quelle und Copyright

Alle Inhalte dieser Seite © 2013 Drägerwerk AG & Co. KGaA. Nutzung mit freundlicher Genehmigung.

Das Originaldokument kann unter folgender URL heruntergeladen werden: http://www.draeger.com/media/10/01/87/10018753/roehrchen_handbuch_br_9092084_de.pdf

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16