Gefahrenbereich (Strahlenschutzeinsatz)

siehe auch Gefahren- und Absperrbereich

Im Strahlenschutzeinsatz gelten folgende Kriterien für die Festlegung des Gefahrenbereichs:

ab einer Dosisleistung von 25 µSv/h oder

in 5 Meter Abstand zum Einsatzobjekt (Gebäude, Fahrzeug, …), falls an diesem Punkt noch keine 25 µSv/h erreicht werden (i.d.R. Absperrung des Objektzugangs ausreichend) oder

in einem Radius von 50 Meter falls noch keine Messgeräte vor Ort sind

Gefahrenbereich entsprechend erweitern, falls z.B. luftgetragene radioaktive Stoffe eine Ausweitung vermuten lassen

Quellenangabe

FwDV 500

Stichwörter

Gefahrengrenze

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16