Gefahrgut Eisenbahn

zu treffende Maßnahmen

allgemeine Regeln für ABC-Einsätze beachten

Ladung von Güterwaggons feststellen

ggf. Nachforderung von TUIS

besondere Gefahren

große Mengen (Volumen von Kesselwagen bis 120 m³)

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

bei flüssig austretenden Stoffen den Volumenstrom abschätzen

Möglichkeiten zur Feststellung welche Gefahrgüter geladen sind

Auskünfte über die Notfallleitstelle der DB

Fracht- und Beförderungspapiere befinden sich in der Regel im Triebfahrzeug und enthalten u.a. Informationen über Versender, Empfänger, Menge und Art des Gefahrguts, UN- und Gefahrnummer und offizielle Bezeichnung, Art und Anzahl der Versandstücke

an den Längsseiten des Waggons angebrachte Wagenanschrift

Wagenliste enthält in der Reihenfolge wie die Waggons angehängt sind: Wagennummer, Gewichte, Länge und Bremsen, bei Gefahrgut-Wagen zusätzlich UN-Nummer und ADR/RID-Klasse

elektronisches Beförderungspapier, soweit dies genutzt wird

Quellenangabe

Leitfaden Hilfeleistungseinsätze der DB AG, Nutzung für nichtkommerzielle Zwecke im Impressum gestattet.

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16