Klasse 2: gasförmige Stoffe

zu treffende Maßnahmen

ERI-Cards aller Stoffe der ADR-Klasse 2

Absperrungen bei Flüssiggastankwagen, Druckgaskesselwagen und Industrietanks:

Gefahrenbereich: 500 Meter

Absperrbereich: 1.000 Meter

Atem- und Körperschutz tragen (nach Erfordernis)

Gaswolke mit Sprühstrahl niederschlagen

Bei Brandeinwirkung auf Druckbehälter: siehe zusätzliche Maßnahmen unter Brandeinwirkung auf Druckgasbehälter ("Gasflaschen")

brennendes Gas nicht löschen sondern Zufuhr absperren

bei Lecks an Flüssiggastanks kein Wasser auf den Behälter geben (Behälter wird erwärmt und Gasaustritt damit verstärkt)

Austretendes Gas ist u.U. mit Wärmebildkamera sichtbar

nicht in verflüssigtes Gas spritzen

Evtl. verflüssigtes Gas mit Schaum abdecken um Verdunstungsrate zu reduzieren

Kanalisation und tiefergelegene Räume/Bereiche sichern

Messgeräte einsetzen (auf Ex-Atmosphäre und Giftigkeit prüfen)

Windrichtungswechsel beachten

besondere Gefahren

Behälterzerknall, Bruchstücke können selbst Beton durchschlagen.
Stirnseiten des Druckgasbehälters bzw. Eisenbahnkesselwagens sind besonders gefährdeter Bereich

Explosion von Gas-Luft-Gemischen

Erfrierungsgefahr bei verflüssigtem Gas

Brandgase können giftig sein

Bei Flüssiggas BLEVE möglich

Gase können einzeln oder in Kombination erstickend, giftig, brennbar, brandfördernd oder ätzend sein

elektrostatische Aufladung oder elektrische Geräte können Zündquelle sein (z.B. Funkgeräte, Handscheinwerfer, FME, Handy, …)

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

Abhängig von Lager- bzw. Transportform:

verdichtet

Druck bis 300 bar

Gefahr des Behälterzerknalls bei starker Erwärmung (Beflammung) –> vor Feuer schützen

Stoffbeispiele: Sauerstoff, Stickstoff, Wasserstoff, Argon, Helium, Druckluft (PA-Flaschen)

druckverflüssigt

Druck bis 60 bar

Lagerung des Gases in flüssigem Zustand

Gefahr des Behälterzerknalls bei

mäßiger Überfüllung und geringer Erwärmung

normalem Füllstand und erheblicher Erwärmung

Stoffbeispiele: Propan, Butan, Kohlendioxid, Ammoniak, Lachgas

Sicherheitseinrichtungen:

integriertes Sicherheitsventil bei Propangasflaschen

viele Kohlendioxid- und einige Lachgasflaschen besitzen eine Berstscheibe am Flaschenventil

Flüssiggasberechnungen

tiefkalt verflüssigt: kryogene Gase

Tank ist isoliert und nur für geringen Druck ausgelegt

Gefahren durch

Verstopfung von Anlagenteilen und Sicherheitseinrichtungen

Freiwerden von tiefkalten Flüssigkeiten und Gasen: Versprödung der Schutzbekleidung und Erfrierungen auf der Haut

Vorgehenshinweise:

Kontakt vermeiden

Spritzschutz für Augen erforderlich

kein Wasser in austretenden Stoff spritzen, ansonsten Verspritzungen möglich

Vereisung von Sicherheitseinrichtungen durch Löschwasser möglich, welche zu Druckanstieg und Berstgefahr führen

Stoffbeispiele: Sauerstoff, Stickstoff, Argon, Helium, Wasserstoff, Erdgas

besondere Stoffe der Klasse 2

Weblinks

Wikipedia: Berstscheibe

Quellenangabe

Lehrgangsunterlagen ABC 1 an der LFKS Rheinland-Pfalz im August 2007

FwDV 500 Stand 2012

ADR

Linde Gas AG

Taschenbuch Einsatzdienst der Berliner Feuerwehr

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16