Chlor

zu treffende Maßnahmen

allgemeine Vorgehenshinweise für ABC-Einsätze beachten

Gefahrenbereich mindestens 50m

Ausbreitungsverhalten beachten (Austrittsmenge, Geländeprofil), insbesondere tiefer gelegene Bereiche

Bevölkerung warnen, Fenster und Türen schließen lassen, Lüftungsanlagen abstellen lassen, Räume auf windabgekehrter Seite aufsuchen lassen

Nachbargebäude nicht räumen

im Gefahrenbereich Körperschutzform 1 zur Menschenrettung, für Arbeiten CSA (Körperschutzform 3) tragen, bei flüssig austretendem Chlor Kälteschutz (Unterziehkleidung, Füßlinge, Wollhandschuhe)!

ggf. betrieblicher Gefahrenabwehrplan vorhanden

Dekontamination mit Wasser

kontaminiertes Wasser wenn möglich auffangen und entsorgen

Wasserbehörde verständigen

gasförmig austretendes Chlor

mit Sprühstrahl niederschlagen (Effekte: in Wasser lösen und verwirbeln/verdünnen)

entstehende Flüssigkeit ist sauer und oxidierend, aus der wieder geringe Mengen Chlor austreten. Diese mit großen Wassermengen weiter verdünnen!

vor Einleitung in Kanalisation mit dem Kanalwerk absprechen

Austritt stoppen:

Ventil schließen, bei defektem Ventil Gasflaschenabdichtset / Chlor-Notfallset

festsitzende Ventile nicht mit Gewalt schließen

vereiste Ventile können aufgetaut werden, aber nicht mit offener Flamme (z.B. Föhn)

Gasflaschenbergebehälter nutzen, bis dahin Leckage abdichten:

Keile, Leckbandagen und -dichtkissen verwenden

notfalls Austrittsstelle mit Sand bedecken

abgedichteten Behälter unter Wasser lagern (z.B. Müllcontainer), Austritt von flüssigem Chlor verhindern

zusätzliche Maßnahmen für flüssig austretendes Chlor

nicht mit Wasser auf Lache, Leck oder Behälter spritzen (Beschleunigung der Verdampfung)

keine CSA aus PVC verwenden (wird bei Kontakt mit flüssigem Chlor brüchig)

Freisetzungsrate verringern: Flasche so drehen dass Austrittsstelle in der Gasphase liegt

Austrittsstelle/Lache mit PE-Folie oder Mittelschaum abdecken (Schaum vereist und dichtet ab)

Hitzeeinwirkung auf den Druckgasbehälter

Behälter kühlen
ab 70°C Gefahr des hydraulischen Behälterzerknalls

möglichst Pulver oder CO₂ als Löschmittel verwenden

besondere Gefahren

Atemgift, Reiz- und Ätzwirkung, Konzentrationen ab 50 ppm potentiell tödlich, ab 1000 ppm sicher tödlich

stark korrosiv (vor allem in feuchter Umgebung), greift in Verbindung mit Wasser fast alle Metalle an

kann brennbare Stoffe zur Entzündung/Explosion bringen

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

ERICard für Chlor

Chlor kann mittels Natriumthiosulfatlösung oder Wasserstoffperoxid zu ungefährlichem Chlorid reduziert werden

Nachweis

Geruch

Prüfröhrchen

Indikatorpapier:

Universalindikatorpapier (pH-Papier) ungeeignet, wird entfärbt

Kaliumiodidstärkepapier (für Luftprobe davor anfeuchten, in Flüssigkeiten nur kurz eintauchen)

Eigenschaften

unter Druck verflüssigtes Gas

6,7 bar bei 20°C als flüssiges Chlor im Druckgasbehälter

1 Liter flüssiges Chlor ergibt entspannt 457 Liter gasförmiges Chlor

Temperatur von flüssig austretendem Chlor beträgt -34°C

Vorkommen

Druckgasbehälter

Gasflaschen bis 52 Liter

Fässer mit 400 oder 800 Litern Inhalt

chemisch gebunden, z.B. Tablettenform (Chlorkalk, für Schwimmbäder)

Eisenbahn-Kesselwagen

Pipelines

Stoffdaten

Identifikation
Alternative Namen	E 925
CAS-Nr.	7782-50-5
Gefahrgutbezeichnung	Chlor
Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr	Gefahrentafel Chlor
UN-Nr.
Gefahrzettel	Gefahrzettel 2.3 Gefahrzettel 5.1 Gefahrzettel 8 Fisch und Baum
ADR-Klasse	ADR-Klasse 2
Gasflaschenkennzeichnung	gelb gelb
ERICard	2-31
Summenformel	Cl₂
molare Masse	70,91 g/mol
Charakterisierung
Aggregatszustand	gasförmig
Farbe	gelbgrün (in mittleren und hohen Konzentrationen)
Geruch	stechend
Brennbarkeit	selbst nicht brennbar, aber stark oxidierend
Verhalten an Luft	schwerer als Luft
physikalisch-chemische Eigenschaften
Schmelzpunkt	-101 °C
Siedepunkt	-34 °C
Dichte	3,2149 kg/m³ bei 0 °C und 1013 mbar (gasförmig) 1,5625 kg/l bei -34 °C und 1013 mbar (flüssig)
Dampfdruck	3,7 bar bei 0 °C 6,776 bar bei 20 °C 8,8 bar bei 30 °C 11,4 bar bei 40 °C 14,3 bar bei 50 °C 22,2 bar bei 70 °C
Relative Gasdichte (zu Luft)	2,4865
Wasserlöslichkeit	7,3 g/l bei 20 °C (gering)
Wassergefährdungsklasse	2
Explosionsgefahr bei Reaktion mit	Aminen; Ammoniak; Acetaldehyd; Acetylen; Alkylphosphine (Schlag); Amidosulfonsäure; Ammoniumchlorid; Antimonwasserstoff; Aziridin; Benzin; Benzol (Dampf/ Licht); Borhydriden; Brompentafluorid (Wärme); Butadien; Butan; tert.-Butanol; 1-Chlor-2-propin/ Eisen; Chlorwasserstoffgas/ Luft; Cyanursäure; Diboran; Dibutylphthalat (Hitze); Diethylether; Difluordioxid; Dimethylformamid; Dimethylsulfoxid; Disilyloxid; Ethan/ Kohle; Ethen/ Luft; Ethylphosphin; Fette; Fluor (Funken); Glycerin/Chlor flüssig; Gummi/Chlor flüssig; Hexachlordisilan/Wärme; Hydrazin; Hydrazinsulfat; Kohlenwasserstoffen; Leinöl/Chlor flüssig; Methan/ Katalysator; Phenylmagnesiumbromid (seldom); Phosphor (weiß); Polypropylen/Chlor flüssig; Propan (Hitze); Propen (Hitze); Pyridin, chloriert/ Eisen; Sauerstoff; Schwefelkohlenstoff/ Eisen; Stickstofftrichlorid; Stickstofftriiodid; Styrol/Eisen(III)chlorid; Sulfaminsäure/ Wasser; Tetraselentetranitrid; Vanadiumpulver; Wachs; Wasserstoff
gefährliche Reaktion mit	Alkalimetallen; Alkoholen; Aluminium; brennbaren Stoffen; Reduktionsmitteln; organischen Stoffen; Wasser; Metallpulvern; Arsenwasserstoff; Berylliumpulver; Bor; Caesiumacetylid; Caesiumoxid (Wärme); Calcium; Calciumhydrid; Calciumnitrid; Cyanwasserstoff; Dichlordimethylether; Dimethylether; Dioxandampf (Wärme); Metallcarbiden; Ethylenoxid; Glycerin (Einschluss); Hydroxylamin; Iod /Chlor flüssig; Metallhydriden; Kautschuk; Kohle/Aktivkohle; Lithiumsilicid; Merkaptanen; Metalle/ Hitze; Metalle/Feuchtigkeit; Methylvinylether; Natriumhydroxid; Öl; Phosphinen; Phosphiden; Phosphor (rot); Phosphortrioxid; Phosphorwasserstoff; Quecksilberoxid; Schwefelwasserstoff; Silanen; Silberoxid; Sulfiden; Terpentinöl; Wolframdioxid/Wärme; Zinkdiethyl; Zinnfluorid
Maßnahmen bei Bränden
geeignete Löschmittel	Stoff nicht brennbar.
Grenzwerte
Geruchsschwellenwert	0,01 bis 0,3 ppm (verschiedene Angaben in der Literatur und abhängig vom Individuum)
AGW-Wert	0,5 ppm / 1,5 Vol-%
ETW-Wert	1 ppm
Arbeit auf Dauer unerträglich, starke Reizsymptome	3 ppm
IDLH-Wert	10 ppm
Lebensgefährlich bei Einwirkung bis 30 Minuten	20 ppm
Tod in 30 - 60 Minuten	50 ppm
Tod in 5 - 10 Minuten	200 ppm
GHS-Einstufung und Kennzeichnung
GHS-Piktogramm(e)	Totenkopf brandfördernd Gasflasche umweltgefährlich
GHS-Signalwort	Gefahr
GHS-Gefahrenhinweise (H-Sätze)	H270: Kann Brand verursachen oder verstärken; Oxidationsmittel. H280: Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren. H330: Lebensgefahr bei Einatmen. H315: Verursacht Hautreizungen. H319: Verursacht schwere Augenreizung. H335: Kann die Atemwege reizen. H400: Sehr giftig für Wasserorganismen. EUH071: Wirkt ätzend auf die Atemwege.
GHS-Sicherheitshinweise (P-Sätze)	P260: Gas/Dampf nicht einatmen. P220: Von brennbaren Materialien entfernt aufbewahren. P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P244: Druckminderer frei von Fett und Öl halten. P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P304+P340: BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P332+P313: Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P370+P376: Bei Brand: Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. P302+P352: BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. P315: Sofort ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. P405: Unter Verschluss aufbewahren. P403: An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Einstufung nach Stoffrichtlinie (R- und S-Sätze)
Piktogramm	brandfördernd giftig umweltgefährlich
Risiko-Sätze (R-Sätze)	R 8: Feuergefahr bei Berührung mit brennbaren Stoffen R 23: Giftig beim Einatmen R 36/37/38: Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut R 50: Sehr giftig für Wasserorganismen
Sicherheitssätze (S-Sätze)	S 9: Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren S 45: Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen S 61: Freisetzung in die Umwelt vermeiden
Warnzeichen
Warnung vor giftigen Stoffen	Warnung vor giftigen Stoffen
Warnung vor brandfördernden Stoffen	Warnung vor brandfördernden Stoffen
Warnung vor Gasflaschen	Warnung vor Gasflaschen

Lizenzhinweis: Die Daten aus dem Bereich „Stoffdaten“ stammen zu großen Teilen aus der GESTIS-Stoffdatenbank und dürfen daher ausschließlich für nichtkommerzielle Zwecke des Arbeitssschutzes verwendet werden.

Quellenangabe

Eintrag für Chlor in der Gestis Stoffdatenbank

vfdb-Merkblatt: Empfehlung für den Feuerwehreinsatz bei Gefahr durch Chlor

Information Chlor, Österreichischer Bundesfeuerwehrverband

Stichwörter

Schwimmbad

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16