Klasse 4.1: Entzündbare feste Stoffe, selbstzersetzliche Stoffe und desensibilisierte explosive feste Stoffe

siehe auch: Silobrand

zu treffende Maßnahmen

ERICards aller Stoffe der ADR-Klasse 4.1

Staubaufwirbelungen unbedingt vermeiden

kein Lüftereinsatz

nicht querlüften

Brandbekämpfung mit Wasser (evtl. Netzmittel verwenden), mit Sprühstrahl löschen / kein Vollstrahl in den Stoff

Stäube mit Wasser niederschlagen

Zündquellen beseitigen

besondere Gefahren

explosionsfähige Staub-Luft-Gemische

Hohe Abbrandgeschwindigkeit (große Oberfläche)

hohe Temperaturen beim Transport als Schmelze

Bei Brand: Bildung meist reizender und giftiger Gase

Selbstzersetzung möglich (Temperatur laufend kontrollieren)

wassergefährdend

Beachte: bei Stäuben kann sich die Situation durch Absetzen oder Aufwirbeln sehr schnell ändern! Bei brennbaren Stäuben ist deshalb immer von einer Explosionsgefahr auszugehen.

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

Der Stoff kann auch als heiße Schmelze oder als Flüssigkeit in Lösung transportiert werden

Bei einem X vor der Gefahrnummer die Berührung des Stoffs mit Wasser verhindern!

Bei Ausfall der Temperaturkontrolle besondere Sicherungsmaßnahmen ergreifen (siehe Sicherheitsdatenblatt)

besondere Stoffe der Klasse 4.1

Weblinks

GESTIS-STAUB-EX: Datenbank Brenn- und Explosionskenngrößen von Stäuben

Quellenangabe

Lehrgangsunterlagen ABC 1 an der LFKS Rheinland-Pfalz im August 2007

FwDV 500 Stand 2012

Taschenbuch Einsatzdienst der Berliner Feuerwehr

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16