Klasse 4.1: Entzündbare feste Stoffe, selbstzersetzliche Stoffe und desensibilisierte explosive feste Stoffe

siehe auch: Silobrand

Maßnahmen

ERI-Cards aller Stoffe der ADR-Klasse 4.1

Staubaufwirbelungen unbedingt vermeiden

kein Lüftereinsatz

nicht querlüften

Brandbekämpfung mit Wasser (evtl. Netzmittel verwenden), mit Sprühstrahl löschen / kein Vollstrahl in den Stoff

Stäube mit Wasser niederschlagen

Zündquellen beseitigen

besondere Gefahren

explosionsfähige Staub-Luft-Gemische

Hohe Abbrandgeschwindigkeit (große Oberfläche)

hohe Temperaturen beim Transport als Schmelze

Bei Brand: Bildung meist reizender und giftiger Gase

Selbstzersetzung möglich (Temperatur laufend kontrollieren)

wassergefährdend

Beachte: bei Stäuben kann sich die Situation durch Absetzen oder Aufwirbeln sehr schnell ändern! Bei brennbaren Stäuben ist deshalb immer von einer Explosionsgefahr auszugehen.

weitere Hinweise

Der Stoff kann auch als heiße Schmelze oder als Flüssigkeit in Lösung transportiert werden

Bei einem X vor der Gefahrnummer die Berührung des Stoffs mit Wasser verhindern!

Bei Ausfall der Temperaturkontrolle besondere Sicherungsmaßnahmen ergreifen (siehe Sicherheitsdatenblatt)

besondere Stoffe der Klasse 4.1

Weblinks

GESTIS-STAUB-EX: Datenbank Brenn- und Explosionskenngrößen von Stäuben

Quellenangabe

Lehrgangsunterlagen ABC 1 an der LFKS Rheinland-Pfalz im August 2007

FwDV 500 Stand 2012

Taschenbuch Einsatzdienst der Berliner Feuerwehr

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16