Klasse 5.2 Organische Peroxide

Stoffe der Klasse 5.2 enthalten gebundenen Sauerstoff, den sie an andere Stoffe abgeben können. Diese können dann bei geringeren Temperaturen und heftiger brennen. Der Stoff der Klasse 5.2 kann sich oberhalb einer bestimmten Temperatur explosionsartig zersetzen.

Bestimmte organische Peroxide werden unter Temperaturkontrolle (im Kühlbehälter) transportiert, bei Ausfall der Temperaturkontrolle und beim Erreichen der Notfalltemperatur (Angaben aus Frachtbrief) sind bestimmte Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen (siehe Sicherheitsdatenblatt).

Maßnahmen

ERI-Cards aller Stoffe der ADR-Klasse 5.2

Notfall- und Kontrolltemperatur aus Frachtbrief entnehmen und am Stoff messen

Kühlmaßnahmen aus der Deckung oder ohne Personal (Monitor) vornehmen

besondere Gefahren

Brand- und Explosionsgefahr bei Kontakt mit brennbaren Stoffen

explosionsartige Selbstzersetzung bei Licht- oder Wärmeeinwirkung

heftige Reaktion mit Wasser und Säuren

Bei Brand Bildung giftiger und ätzender Gase

erstickende Löschmittel meist unwirksam (Stoff selbst gibt Sauerstoff ab)

Druckanstieg in Tanks durch Gasentwicklung

ätzend

weitere Hinweise

kein organisches/brennbares Bindemittel verwenden

ggf. Funktion des Kühlaggregats aufrecht erhalten

Experten hinzuziehen (TUIS)

verschiedene Temperaturen

SADT

Temperatur, bei der sich der Stoff unter zunehmender Reaktionsgeschwindigkeit zersetzt

Notfalltemperatur

Temperatur, bei der Notfallmaßnahmen ergriffen werden müssen (5 bis 10°C unter SADT). Bei Überschreitung der Temperatur Gebiet räumen und Abstand halten.

Kontrolltemperatur

Temperatur, bei der der Stoff sicher transportiert werden kann (10 bis 20°C unter SADT)

besondere Stoffe der Klasse 5.2

Quellenangabe

Lehrgangsunterlagen ABC 1 an der LFKS Rheinland-Pfalz im August 2007

FwDV 500 Stand 2012

Taschenbuch Einsatzdienst der Berliner Feuerwehr

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16