Blausäure

zu treffende Maßnahmen

ERICard für Blausäure (Cyanwasserstoff) in Lösung mit maximal 20% Blausäure-Anteil

besondere Gefahren

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

chemisch-physikalische Daten zu Blausäure

Messung mit Prüfröhrchen

Dräger-Röhrchen Blausäure 2/a

Dräger-Röhrchen Blausäure 20/a-D (direktanzeigendes Diffusionsröhrchen

Dräger-Röhrchen Blausäure (Cyanid) 0,5 bis 10 mg/L (Messung in flüssigen Proben)

Messung mit Chip-Mess-System

Dräger-CMS-Chip Blausäure 2 - 50 ppm

Weblinks

Blausäure (Cyanwasserstoff) in der GESTIS-Gefahrstoffdatenbank

Blausäure (Cyanwasserstoff) in der Wikipedia

Quellenangabe

Stichwörter

Cyanwasserstoff, HCN

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16