PCB (Polychlorierte Biphenyle)

PCB kann noch als Betriebsmittel, beispielsweise in Transformatoren, vorhanden sein. Bei Brandeinwirkung (z.B. Trafobrand) entstehen giftige Zersetzungsprodukte.

zu treffende Maßnahmen

Löschangriff und Kühlen gefährdeter Anlagenteile, um die Entstehung giftiger Zersetzungsprodukte zu vermindern

Schutzkleidung: Körperschutz Form 1 (Schutzbekleidung zur Brandbekämpfung und Kontaminationsschutzhaube)

Vorgehen wie im Gefahrstoffeinsatz:

auslaufende Stoffe auffangen, dürfen nicht ins Erdreich gelangen

Brandstelle sperren und sichern

Kontaminierte Schutzkleidung und Geräte gesondert lagen

weitere Maßnahmen in Abhängigkeit des Kontaminationsgrades

besondere Gefahren

Bei Brandeinwirkung kann sich PCB zersetzen und

Dioxine und

Furane

bilden.

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

ERICards:

UN 2315 - POLYCHLORIERTE BIPHENYLE, FLÜSSIG

UN 3432 - POLYCHLORIERTE BIPHENYLE, FEST

Weblinks

Wikipedia - Polychlorierte Biphenyle

Quellenangabe

Gefahrenabwehr an Anlagen zur Gewinnung erneuerbarer Energien, Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz des Landes Brandenburg

DIN VDE 0132, Ausgabe 2008

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16