Stoffe für welche die ERICard 2-46 gilt

UN-Nummer	Stoffname	ADR-Klasse	Gefahrnr.	ERICard
1038	ETHYLEN, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG	2	223	2-46
1961	ETHAN, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG	2	223	2-46
1966	WASSERSTOFF, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG	2	223	2-46
1972	METHAN, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG oder ERDGAS, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG, mit hohem Methangehalt	2	223	2-46
3138	ETHYLEN, ACETYLEN UND PROPYLEN, GEMISCH, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG, mit mindestens 71,5 % Ethylen, höchstens 22,5 % Acetylen und höchstens 6 % Propylen	2	223	2-46
3312	GAS, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G.	2	223	2-46

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16