Stoffe, die mit e beginnen

UN-Nummer	Stoffname	ADR-Klasse	Gefahrnr.	ERICard
0357	EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G.	1	keine	1-01
0358	EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G.	1	keine	1-02
0359	EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G.	1	keine	1-03
0473	EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G.	1	keine	1-01
0474	EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G.	1	keine	1-01
0475	EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G.	1	keine	1-01
0476	EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G.	1	keine	1-01
0477	EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G.	1	keine	1-03
0478	EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G.	1	keine	1-03
0479	EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G.	1	keine	1-04
0480	EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G.	1	keine	1-04
0481	EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G.	1	keine	1-04
0482	EXPLOSIVE STOFFE, SEHR UNEMPFINDLICH, N.A.G. (STOFFE, EVI, N.A.G.)	1	keine	1-05
0485	EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G.	1	keine	1-04
1035	ETHAN	2	23	2-45
1036	ETHYLAMIN	2	23	2-09
1037	ETHYLCHLORID	2	23	2-45
1038	ETHYLEN, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG	2	223	2-46
1039	ETHYLMETHYLETHER	2	23	2-53
1040	ETHYLENOXID MIT STICKSTOFF	2	263	2-12
1041	ETHYLENOXID UND KOHLENDIOXID, GEMISCH	2	239	2-55
1952	ETHYLENOXID UND KOHLENDIOXID, GEMISCH mit höchstens 9 % Ethylenoxid	2	20	2-51
1961	ETHAN, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG	2	223	2-46
1962	ETHYLEN	2	23	2-53
2452	ETHYLACETYLEN, STABILISIERT	2	239	2-44
2453	ETHYLFLUORID (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 161)	2	23	2-45
3070	ETHYLENOXID UND DICHLORDIFLUORMETHAN, GEMISCH, mit höchstens 12,5 % Ethylenoxid	2	20	2-52
3138	ETHYLEN, ACETYLEN UND PROPYLEN, GEMISCH, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG, mit mindestens 71,5 % Ethylen, höchstens 22,5 % Acetylen und höchstens 6 % Propylen	2	223	2-46
3297	ETHYLENOXID UND CHLORTETRAFLUORETHAN, GEMISCH mit höchstens 8,8 % Ethylenoxid	2	20	2-52
3298	ETHYLENOXID UND PENTAFLUORETHAN, GEMISCH mit höchstens 7,9 % Ethylenoxid	2	20	2-52
3299	ETHYLENOXID UND TETRAFLUORETHAN, GEMISCH mit höchstens 5,6 % Ethylenoxid	2	20	2-52
3300	ETHYLENOXID UND KOHLENDIOXID, GEMISCH mit mehr als 87 % Ethylenoxid	2	263	2-12
1153	ETHYLENGLYCOLDIETHYLETHER	3	30	3-05
1153	ETHYLENGLYCOLDIETHYLETHER - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist	3	33	3-11
1169	EXTRAKTE, AROMATISCH, FLÜSSIG	3	30	3-05
1169	EXTRAKTE, AROMATISCH, FLÜSSIG - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist	3	33	3-11
1170	ETHANOL, LÖSUNG (ETHYLALKOHOL, LÖSUNG)	3	30	3-02
1170	ETHANOL (ETHYLALKOHOL) oder ETHANOL, LÖSUNG (ETHYLALKOHOL, LÖSUNG) - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist	3	33	3-09
1171	ETHYLENGLYCOLMONOETHYLETHER	3	30	3-02
1172	ETHYLENGLYCOLMONOETHYLETHERACETAT	3	30	3-02
1173	ETHYLACETAT	3	33	3-11
1175	ETHYLBENZEN	3	33	3-11
1177	2-ETHYLBUTYLACETAT	3	30	3-05
1178	2-ETHYLBUTYRALDEHYD	3	33	3-11
1179	ETHYLBUTYLETHER	3	33	3-11
1180	ETHYLBUTYRAT	3	30	3-05
1184	ETHYLENDICHLORID	3	336	3-16
1188	ETHYLENGLYCOLMONOMETHYLETHER	3	30	3-02
1189	ETHYLENGLYCOLMONOMETHYLETHERACETAT	3	30	3-02
1190	ETHYLFORMIAT	3	33	3-09
1192	ETHYLLACTAT	3	30	3-02
1193	ETHYLMETHYLKETON (METHYLETHYLKETON)	3	33	3-09
1194	ETHYLNITRIT, LÖSUNG	3	336	3-15
1195	ETHYLPROPIONAT	3	33	3-11
1196	ETHYLTRICHLORSILAN	3	X338	3-40
1197	EXTRAKTE, GESCHMACKSTOFFE, FLÜSSIG	3	30	3-05
1197	EXTRAKTE, GESCHMACKSTOFFE, FLÜSSIG - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist	3	33	3-11
1268	ERDÖLDESTILLATE, N.A.G. oder ERDÖLPRODUKTE, N.A.G.	3	30	3-05
1268	ERDÖLDESTILLATE, N.A.G. oder ERDÖLPRODUKTE, N.A.G. - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist	3	33	3-11
1862	ETHYLCROTONAT	3	33	3-11
1917	ETHYLACRYLAT, STABILISIERT	3	339	3-22
1992	ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, GIFTIG, N.A.G. - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist	3	336	3-17
1992	ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, GIFTIG, N.A.G.	3	36	3-25
1993	ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.	3	30	3-05
1993	ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist	3	33	3-11
2270	ETHYLAMIN, WÄSSERIGE LÖSUNG mit mindestens 50 Masse-% und höchstens 70 Masse-% Ethylamin	3	338	3-19
2271	ETHYLAMYLKETON	3	30	3-05
2275	2-ETHYLBUTANOL	3	30	3-05
2276	2-ETHYLHEXYLAMIN	3	38	3-30
2277	ETHYLMETHACRYLAT, STABILISIERT	3	339	3-22
2363	ETHYLMERCAPTAN	3	33	3-10
2385	ETHYLISOBUTYRAT	3	33	3-11
2386	1-ETHYLPIPERIDIN	3	338	3-20
2524	ETHYLORTHOFORMIAT	3	30	3-05
2615	ETHYLPROPYLETHER	3	33	3-11
2752	1,2-EPOXY-3-ETHOXYPROPAN	3	30	3-05
2924	ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.	3	38	3-32
2924	ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G. - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist	3	338	3-20
2935	ETHYL-2-CHLORPROPIONAT	3	30	3-05
2983	ETHYLENOXID UND PROPYLENOXID, MISCHUNG mit höchstens 30 % Ethylenoxid	3	336	3-17
3256	ERWÄRMTER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G., mit einem Flammpunkt über 60 °C, bei oder über seinem Flammpunkt	3	30	3-02
3271	ETHER, N.A.G.	3	30	3-05
3271	ETHER, N.A.G. - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist	3	33	3-11
3272	ESTER, N.A.G.	3	30	3-05
3272	ESTER, N.A.G. - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist	3	33	3-11
3286	ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, GIFTIG, ÄTZEND, N.A.G.	3	368	3-28
3475	ETHANOL UND BENZIN, GEMISCH oder ETHANOL UND OTTOKRAFTSTOFF, GEMISCH mit mehr als 10% ETHANOL	3	33	3-09
1323	EISENCERIUM	4.1	40	4-03
1325	ENTZÜNDBARER ORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G.	4.1	40	4-03
2925	ENTZÜNDBARER ORGANISCHER FESTER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.	4.1	48	4-27
2926	ENTZÜNDBARER ORGANISCHER FESTER STOFF, GIFTIG, N.A.G.	4.1	46	4-37
3089	ENTZÜNDBARES METALLPULVER, N.A.G.	4.1	40	4-13
3176	ENTZÜNDBARER ORGANISCHER FESTER STOFF IN GESCHMOLZENEM ZUSTAND, N.A.G.	4.1	44	4-38
3178	ENTZÜNDBARER ANORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G.	4.1	40	4-03
3179	ENTZÜNDBARER ANORGANISCHER FESTER STOFF, GIFTIG, N.A.G.	4.1	46	4-37
3180	ENTZÜNDBARER ANORGANISCHER FESTER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.	4.1	48	4-43
3181	ENTZÜNDBARE METALLSALZE ORGANISCHER VERBINDUNGEN, N.A.G.	4.1	40	4-03
3182	ENTZÜNDBARE METALLHYDRIDE, N.A.G.	4.1	40	4-03
1376	EISENOXID, GEBRAUCHT oder EISENSCHWAMM, GEBRAUCHT, aus der Kokereigasreinigung	4.2	40	4-02
3205	ERDALKALIMETALLALKOHOLATE, N.A.G.	4.2	40	4-02
1183	ETHYLDICHLORSILAN	4.3	X338	3-40
1392	ERDALKALIMETALLAMALGAM, FLÜSSIG	4.3	X323	3-37
1393	ERDALKALIMETALLlEGIERUNG, N.A.G.	4.3	423	4-15
3402	ERDALKALIMETALLAMALGAM, FEST	4.3	X423	4-30
1466	EISEN(III)NITRAT	5.1	50	5-03
1479	ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKENDER FESTER STOFF, N.A.G.	5.1	50	5-01
3085	ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKENDER FESTER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.	5.1	58	5-34
3087	ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKENDER FESTER STOFF, GIFTIG, N.A.G.	5.1	56	5-32
1135	ETHYLENCHLORHYDRIN	6.1	663	6-30
1181	ETHYLCHLORACETAT	6.1	63	6-14
1182	ETHYLCHLORFORMIAT	6.1	663	6-33
1185	ETHYLENIMIN, STABILISIERT	6.1	663	6-31
1603	ETHYLBROMACETAT	6.1	63	6-14
1605	ETHYLENDIBROMID	6.1	66	6-26
1606	EISEN(III)ARSENAT	6.1	60	6-03
1607	EISEN(III)ARSENIT	6.1	60	6-03
1608	EISEN(II)ARSENAT	6.1	60	6-03
1891	ETHYLBROMID	6.1	60	6-01
1892	ETHYLDICHLORARSIN	6.1	66	6-27
1994	EISENPENTACARBONYL	6.1	663	6-31
2023	EPICHLORHYDRIN	6.1	63	6-16
2273	2-ETHYLANILIN	6.1	60	6-09
2481	ETHYLISOCYANAT	6.1	663	6-33
2525	ETHYLOXALAT	6.1	60	6-11
2558	EPIBROMHYDRIN	6.1	663	6-30
2748	2-ETHYLHEXYLCHLORFORMIAT	6.1	68	6-42
1604	ETHYLENDIAMIN	8	83	8-13
1715	ESSIGSÄUREANHYDRID	8	83	8-16
1773	EISENCHLORID, WASSERFREI	8	80	8-06
2435	ETHYLPHENYLDICHLORSILAN	8	X80	8-42
2491	ETHANOLAMIN oder ETHANOLAMIN, LÖSUNG	8	80	8-06
2582	EISEN(III)CHLORID, LÖSUNG	8	80	8-06
2789	EISESSIG oder ESSIGSÄURE, LÖSUNG mit mehr als 80 Masse-% Säure	8	83	8-12
2790	ESSIGSÄURE, LÖSUNG mit mindestens 10 Masse-% und höchstens 80 Masse-% Säure	8	80	8-03
2826	ETHYLCHLORTHIOFORMIAT	8	83	8-13
3257	ERWÄRMTER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G., bei oder über 100 °C und, bei Stoffen mit einem Flammpunkt, unter seinem Flammpunkt	9	99	9-08
3258	ERWÄRMTER FESTER STOFF, N.A.G., bei oder über 240 °C	9	99	9-08

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16