Stromunfall

zu treffende Maßnahmen

Einsatzbeginn bei Niederspannungsunfall (bis 1.000 Volt)

Eigensicherung beachten

Stromquelle abschalten und Stecker ziehen

elektrischen Leiter ggf. mit nichtleitendem Gegenstand (z.B. aus Holz) wegschieben

Rettungsdienst (nach-) alarmieren

Einsatzbeginn bei Hochspannungsunfall (über 1.000 Volt)

Eigensicherung beachten

Rettungsdienst / Notarzt sowie Elektrofachkraft / Energieversorger nachalarmieren

Elektrische Anlage entsprechend der 5 Sicherheitsregeln in einen sicheren Zustand bringen

Person aus dem Gefahrenbereich retten

weitere Maßnahmen, identisch für Niederspannungs- und Hochspannungsunfall

permanent Vitalfunktionen kontrollieren

Reanimationsbereitschaft herstellen und AED vorbereiten soweit vorhanden

Für Ruhe sorgen

Verbrennungen versorgen

Wärmeerhalt

grundsätzlich vom Rettungsdienst zur Überwachung in Krankenhaus transportieren lassen

Bei Bewusstlosigkeit:

in stabile Seitenlage bringen

bei Atemstillstand direkt mit Wiederbelebung beginnen

Quellenangabe

Erste-Hilfe kompakt - Notfallstichwort: Unfall mit Strom, Empfehlungen des Bundesfeuerwehrarztes, Deutscher Feuerwehrverband

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16