Hebekissen

Maßnahmen

Zur korrekten Auswahl des zu nutzenden Hebekissens abschätzen:

Schwerpunkt der Last (→ wird diese instabil?)

Gewicht der zu hebenden Last

Hubhöhe der zu hebenden Last (→ reichen ein/zwei Hebekissen aus?)

Gesichtsschutz (Visier) herunterklappen

Last gegen Wegrutschen sichern

Hebekissen möglichst ganz, aber mindestens zu 3/4 unter die Last schieben

möglichst zwei Hebekissen nebeneinander verwenden um die Stabilität während des Hebens zu erhöhen

max. zwei Hebekissen übereinander verwenden und auf deren Stabilität achten, dann das kleinere nach oben legen und zuerst das untere (größere) befüllen

Während des Hebens die Last permanent und so dicht wie möglich unterbauen

Während des Hebens nicht in dem Bereich aufhalten, in den das Hebekissen evtl. herausrutschen bzw. „herausschießen“ kann

Steuerteil außerhalb des Gefahrenbereichs betreiben

Einsatzkraft in einiger Entfernung zum anzuhebenden Objekt positionieren die beobachtet ob dieses anfängt zu rutschen, kippen, gleichmäßig angehoben wird, etc.

besondere Gefahren

platzendes Hebekissen

herausrutschendes Hebekissen

Last kippt um oder rutscht weg

weitere Hinweise

Mit zunehmender Hubhöhe nimmt die Hubkraft ab

Fallen von Lasten auf gefüllte Hebekissen vermeiden

Befestigungsschlaufen/-ösen, etc. dienen nur zum Positionieren und Befestigen der Hebekissen

Hebekissen nicht an spitzen, scharfen, aggressiven oder heißen Objekten einsetzen oder nur punktuell belasten (ggf. geeigenetes Material zwischenlegen)

nicht unter angehobene, aber nicht gesicherte Lasten treten

Quellenangabe

FwDV 1, Ausgabe 2007

GUV-I 8651, Ausgabe Januar 2006 mit aktualisierter Fassung von Juli 2011

Stichwörter

Luftheber, Druckkissen

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16