Airbagsysteme

Maßnahmen

Airbag nicht ausgelöst

Zündung komplett ausschalten, aber Schlüssel nicht abziehen

Batterie abklemmen. Bei PKW meist immer noch im Motorraum, bei Transportern oft unter dem Fahrersitz.

neuere Oberklassefahrzeuge können zwei Batterien besitzen

Warnblinker einschalten, um zu sehen ob alle Batterien abgeklemmt wurden wenn der Blinker bzw. Kontrollleuchte erlischt (funktioniert nicht immer)

Einsatzkräfte darauf hinweisen wenn Batterie nicht abgeklemmt werden kann

Entfaltungsbereich der Airbags möglichst freihalten, Abstand zu:

Seitenairbags: 30 cm

Fahrerairbag: 60 cm

Beifahrerairbag: 90 cm

besonders großen Abstand im Brandfall halten, da das Airbagmodul explosionsartig wegfliegen kann

keine Werkzeuge auf Airbag ablegen

nicht in Gasgeneratoren schneiden

bei neueren Fahrzeugen im Dachbereich und an der B-Säule Verkleidung entfernen, um die Gasgeneratoren zu lokalisieren

bei nicht sicher abgeklemmter Batterie hydraulische Rettungsgeräte nicht am Mitteltunnel verwenden, da sich dort in Nähe des Schaltknüppels sehr oft das Steuergerät befindet

Keine Hitzeeinwirkung auf Airbags zulassen!

Airbagsicherungssystem?

Airbag ausgelöst

evtl. handelt es sich um einen zweistufigen Airbag, bei dem nur die erste Stufe ausgelöst hat. Es sind die selben Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten wie bei nicht ausgelösten Airbags.

bei Übergabe an den Rettungsdienst auf ausgelösten Airbag hinweisen

besondere Gefahren

weitere Hinweise

Einsatz von Airbag-Rückhaltesystemen abwägen, da sich diese lösen oder Fahrzeugteile brechen können und das Rückhaltesystem zum Geschoss werden kann

Ausführliche Begründung für das hier empfohlene Vorgehen: Airbagsysteme in Kraftfahrzeugen - Merkblatt. Landesfeuerwehrschule Baden-Württemberg, Bruchsal 2009.

Quellenangabe

Airbagsysteme in Kraftfahrzeugen - Merkblatt. Landesfeuerwehrschule Baden-Württemberg, Bruchsal 2009.

Stichwörter

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16