Flugunfall

zu treffende Maßnahmen

Die zu treffenden Maßnahmen unterscheiden sich teilweise je nach Unfallhergang und Flugzeugnutzung:

Maßnahmen bei allen Unfallarten

Informationen über Flugzeugtyp, Passagierzahl und zusätzlicher Fracht einholen, zuständige Stellen alarmieren, z.B. Luftfahrtbundesamt (Kontaktdaten siehe unten)

Sich dem Flugzeug erst nähern nachdem Info über eventuelle Fracht zur Verfügung steht.

Annäherung an das Flugzeug nur von den Seiten oder schräg vorne, max. 45°-Winkel (Radar- und andere Strahlung, Bordkanone)

Verletztenversorgung – Betreuung, Rettung ?

Verletztensammelpunkt (Triage) einrichten und ausweisen

Zufahrtswege für Einsatzfahrzeuge freihalten – freimachen

Bereitstellungsraum für Einsatzkräfte einrichten und ausweisen

Hubschrauberlandeplatz für mehrere Hubschrauber vorbereiten

besondere Gefahren bei allen Unfallarten

Treibstoff Kerosin, Menge 25 bis 220.000 Liter

besondere Werkstoffe

Fracht/Bewaffnung

Kollision/Explosion in der Luft (Trümmerregen)

Einsatzstelle kann sich über 10 Kilometer und weiter ausdehnen.

Informationen über Flugzeugtyp, Passagierzahl und Fracht einholen, zuständige Stellen alarmieren, z.B. Luftfahrtbundesamt (Kontaktdaten siehe unten)

Wrackteile selbst, wenn möglich, nicht berühren, nicht bewegen.

Wrackteile/Leichenteile, Fundstellen sichern und markieren.

Sichern –Feuerwehrmann/frau, Markieren – Flatterband, Pylonen etc.

Einsatzstelle/n weiträumig absperren. Schaulustige fernhalten.

Warten bis andere Anweisungen von zuständigen Stellen (Polizei, Militärpolizei oder Luftfahrbundesamt) gegeben-getroffen werden.

Absturz – Bruchlandung, Passagierflugzeug

Weiträumig absperren, mindestens 300 Meter

Brandbekämpfung soweit unter Eigenschutz möglich

Absturz – Bruchlandung, Frachtflugzeug

Weiträumig absperren, mindestens 500 Meter

Solange Fracht unbekannt grundsätzlich von Gefahrgut ausgehen !

Brandbekämpfung – Gefahrguteinsatz soweit unter Eigenschutz möglich

Absturz – Bruchlandung, Militärflugzeug

Weiträumig absperren, mindestens 500 Meter

Bei Ladung Munition Absperrbereich bis auf 2500m ausdehnen und evakuieren!

Fracht Gefahrgut und/oder Munition. Bei Munition keine Annäherung!

Brandbekämpfung – Gefahrguteinsatz soweit unter Eigenschutz möglich!

Absturz – Bruchlandung, Kampfflugzeug

Weiträumig absperren, mindestens 500 Meter

Bei Ladung Munition Absperrbereich bis auf 2500m ausdehnen und evakuieren!

Informationen über Bewaffnung und Besatzung einholen, zuständige Stellen alarmieren

Sich auf keinem Fall dem Kampfflugzeug nähern !!! 100m sollten nicht unterschritten werden

Sich auf keinem Fall von Vorne nähern – Bewaffnung !

Falls sich die Besatzung noch im Flugzeug befindet, WARTEN bis Fachpersonal vor Ort ist. Keine Befreiungsversuche unternehmen. LEBENSGEFAHR für Einsatzpersonal

Brandbekämpfung wenn überhaupt nur über Dachmonitor TLF (Schaum)

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

luftwaffe_flugunfaelle, allgemeine Vorgehenshinweise und Rettungskarten für Flugzeuge und Hubschrauber

rettungskarten_zivile_lfz

Weblinks

Recherchemöglichkeit zu Flugzeugtypen: http://www.luftfahrt-archiv.de

Kontaktdaten/Ansprechpartner

Deutsche Flugsicherung: Info über Flugzeugtyp und Airline
Wachleiter: Tel. 06103-7076200

Luftfahrtbundesamt: Sollte sofort verständigt werden
Tel. 0531-2355-0

SAR in Münster: Verfügt über Liste aller in Deutschland registrierten Flugzeuge
Wachleiter: Tel. 0251-135757

Quellenangabe

Flugzeugabsturz: Allgemeine Informationen und Ratschläge für den Einsatz, Karl-Heinz Webel

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16