Gasflaschenkennzeichnung

gilt nicht für Bündel- und Trailerflaschen, Gasflaschen für Flüssiggas und Feuerlöscher.

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

Gefahrgutaufkleber

Gefahrgutaufkleber

Gefahren- und Sicherheitshinweise

Gefahrzettel nach ADR/RID

Handelsname des Gaseherstellers

z.B. Zusammensetzung des Gasgemisches oder Reinheitsangabe des Gases

EG-Nummer bei Einzelstoffen. Entfällt bei Gasgemischen.

UN-Nummer und Benennung des Stoffes

Hinweise des Gaseherstellers

Name, Anschrift und Telefon­nummer des Herstellers

Signalwort

Kennzeichnung der Flaschenschulter

Die Kennzeichnung N zur Kennzeichnung von Gasflaschen auf der Flaschenschulter, die nach den neuen Farbcodes lackiert sind, waren nur in der Übergangszeit bis 2006 vorgeschrieben. Diese können aber noch bis 2021 auf der Flaschenschulter vorgefunden werden.

Die Farbe ist nur für die Flaschenschulter festgelegt. Der zylindrische Flaschenmantel hat keine festgelegte Farbe, die Mitgliedsfirmen des Industriegaseverbandes lackieren diesen aber grau. Ausnahme bilden medizinische und Inhalationsgase, hier ist der Flaschenmantel weiß.

Gase, die nicht näher spezifiziert sind (Tafel 1)

Eigenschaften	Schulterfarbe	Beispiele
giftig und/oder ätzend	gelb	gelb	Ammoniak, Chlor, Arsin, Flour, Kohlenmonoxid, Stickoxid, Schwefeldioxid
entzündbar	rot	rot	Wasserstoff, Methan, Ethylen, Formiergas Stickstoff/Wasserstoffgemisch
oxidierend	hellblau	hellblau	Sauerstoff-, Lachgasgemische (außer Inhalationsgemische, diese sind auf Tafel 3)
erstickend (inert)	leuchtendes grün	leuchtendes grün	Krypton, Xenon, Neon, Schweißschutzgas­gemische, Druckluft technisch.

gebräuchliche Gase (Tafel 2)

Schulterfarbe	Gas
kastanienbraun	kastanienbraun	Acetylen
weiß	weiß	Sauerstoff
blau	blau	Distickstoffoxid (Lachgas)
dunkelgrün	dunkelgrün	Argon
schwarz	schwarz	Stickstoff
grau	grau	Kohlendioxid
braun	grau	Helium

Inhalationsgemische (Tafel 3)

Schulterfarbe	Gas
weiß/schwarz	weiß/schwarz	Synthetische Luft / Druckluft für Atemzwecke. Für Sauerstoffkonzentrationen zwischen 20 und 23%.
weiß/braun	weiß/braun	Gemisch Sauerstoff/Helium. Für alle Sauerstoffkonzentrationen.
weiß/grau	weiß/grau	Gemisch Sauerstoff/Kohlendioxid. Für alle Sauerstoffkonzentrationen.
weiß/blau	weiß/blau	Gemisch Sauerstoff/Distickstoffoxid. Für alle Sauerstoffkonzentrationen.

Schutzgasgemische (Tafel 4)

Dies sind Beispiele und keine abschließende Aufzählung.

Schulterfarbe	Gas
grau/schwarz	grau/schwarz	Kohlendioxid/Stickstoff
grau/weiß	grau/weiß	Kohlendioxid/Sauerstoff
dunkelgrün/weiß	dunkelgrün/weiß	Argon/Sauerstoff
dunkelgrün/schwarz	dunkelgrün/schwarz	Argon/Stickstoff

Quellenangabe

Die Grafiken und Informationen wurden aus dem Faltblatt Informationen zur Euro-Norm DIN EN 1089-3. Farbkennzeichnung von Gasflaschen in Deutschland der Firma Linde entnommen.

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16